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[bookmark: _Hlk223336868]华新建材集团股份有限公司

[bookmark: _Hlk223336875]工程采购招选文件

	[bookmark: _Hlk223336862]项目名称
	华新水泥（丽江、昭通）有限公司2026年旁路放风项目成套设备购置

	项目地点
	云南省丽江市华坪县兴泉镇兴泉村166号华新水泥（丽江）有限公司
云南省昭通市昭阳区北闸镇塘房村华新水泥（昭通）有限公司

	招选启动时间
	2026年6月 30日
	报价方式
	系统内进行

	工程类别
	设备购置
	联合体投标
	否

	现场踏勘
	是
	投标有效期
	365天

	联系人-商务
	采购-陈国俊   17708853661

	联系人-技术/现场
	丽江工厂- 杨腾龙 18869035042   丽江工厂-胡  靓  18672011413
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[bookmark: _Toc105879762]第一部分  招选信息
[bookmark: _Hlk223337037]一、工程概况
根据华新水泥（昭通）有限公司生产要求，优化工艺生产线，提高熟料产品质量，增强产品市场竞争力，特对现有窑尾废气系统进行改造，此项工作较为。该项目设备供货方除提供设备外，需到现场指导安装、调试试运行等工作。                                                               
注：招选单位应向应选单位提供的有关现场的现有相关数据和资料，对应选单位据此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
2、现场施工条件：招选单位/下属工厂提供电源和水源并按使用量收取费用（价格以本公司对外购买结算均价为准），由中选单位自行接线接管并负责工作区域的人身和设备安全及环境保护等一切相关责任。
3、招选内容及分项组成：供货明细及施工内容以附件报价表为准（入围后详见图纸及相关说明）。
3.1投标人的投标报价应含产品制造、包装、运输（含保险）费，指导配合安装调试、保修等，并分别列出分项报价表。
3.2投标报价为履行合同的固定价格。
3.3主要材料、外协及外购件要注明厂家及价格。
注：应选单位应全面考虑本工程可预见的相关费用，风险自行承担。
此项目清单内的单价只适用本合同内工程内容的工程量，合同外增加的工程内容及工程量另行协商。
4、材料供应：本工程所需材料由乙方自行采购（如果甲供已备注说明除外），其相关设备及材料均需在甲方指定地点堆放。
5、工程质量要求：
5.1 项目的总体要求及细化指标：执行国家相关规范及对应标准，入围后详见本项目图纸及及水要求。
5.2应选单位需提交：

； 
5.3本工程按国家现行验收规范、施工图纸和技术要求100%合格，若一次性验收不合格则按合同工程总价的3%处以罚款。
丽江工厂：



[bookmark: _MON_1844318100][bookmark: _MON_1844318127]
昭通工厂：




[bookmark: _MON_1843975825][bookmark: _MON_1843975870][bookmark: _MON_1844321777]           
6、工程工期要求：2026-07-31之前交货（根据昭通工厂实际生产情况定）。由于不可抗拒、自然或发包方人为原因（如断电、恶劣天气等）造成的延时供货等，承包方应及时通知发包方说明原因并获得发包方认可，工期可合理顺延。 
7、验收及付款：
7.1（1）合同签订完成15日内买方向卖方支付合同总价的30%为预付款；全部设备到货并完成安装调试，或货到现场1个月，以先到为准，买方凭借卖方提供的全额增值税发票及现场项目经理签订的《接收证书》办理结算后，次月支付合同设备总价的60%作为验收款；剩余10%作为合同质保金，质保期内出现任何质量问题，卖方应进行无偿修理或更换，买方有权在质保金中扣除相关费用。如由于质量原因，卖方给买方造成超出质保金的损失，卖方应负责赔偿。质保期内无质量问题，买方凭借《验收证书》支付该笔质保金。
7.2本工程若有甲方书面通知的设计变更工程量则按新增项目，另外按工程管理办法办理相应手续结算。
8、工程资金来源：自筹资金。
9、本次招标，供应商进行一轮报价，报价时，需在系统中填写“工程含税总价”并上传盖章扫描的及Excel的报价表。招选报价后，确定竞拍价，后按统一的方案竞拍，确认中选供应商，签订合同。


[bookmark: _MON_1844318261]丽江工厂：         昭通工厂：    
二、应选单位应具备的资格
1、应选单位在中国境内注册的独立法人，没有处于被责令停业、取消投标资格、财产被接管/冻结及破产等状态，且近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；
2、应选单位应具有企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效资质；并可开具增值税专用发票的一般纳税人；
3、资质要求：应选单位具有风机、袋收尘器等建材、水泥设备生产资质合格的厂家，同时要求产品具有稳定使用的经验，售后服务系统完善（以合同为主），并提供相关有效证明文件（以正规合同为准）。天眼查存在商务、法律纠纷或评价差的单位一票否决。

三、相关要求
1、（如首页有要求）应选单位需与项目负责人进行技术沟通、了解项目的实际状况，以便编制该项目的技术方案（包含但不仅限于施工组织设计、专项安全施工、安装工程、设备&人员配置等），同时保证报价的准确性和可信性；应选时需上传经使用单位签署的现场确认函单方可视为有效应选；
2、本项目收取招选工本费400元（大写人民币肆佰元整）以及中选服务费（相关细则详见第五部分：应选和报价流程），自查资质及上传的应选资料是否符合应选要求，标书费（招选工本费）一旦缴纳，恕不退还。收款信息如下：
	户    名
	海南百慧通供应链科技有限公司

	收款帐号
	人民币账号：898902214710111，美元账号：898902214732999

	开户银行
	招商银行海口国瑞支行308641000092


注：所有确定流标的招选活动，招选工本费不予退还。若招选方确定再次发起招选活动时，原投标供应商可提供上一轮次的银行回执。

四、附件清单
（不明之处与现场负责人交流。）。
第二部分  应选守则
1、遵循公开、公平、公正和诚实守信原则，不搞暗箱操作。
2、遵守保密原则，参与招选的人员，不得将招选机密透露给应选人或相关单位和个人。
3、公司参与招选的人员与应选人有利害关系的，应主动提出回避，不得参与此项目的招应选活动。
4、应选人不得相互串通作弊，哄抬或压低应选报价，不得以他人名义应选或者以其他方式弄虚作假。
5、禁止应选人向公司参与招选的人员行贿。
6、应选人必须接受招选人的全部招选条件，应选文件和材料必须真实可靠，不得随意更改或撤消。
公司纪委监察室举报/联系方式：投诉电话：027-87773971、13597613266；邮箱：jj@huaxincem.com；通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦；收件单位：华新水泥股份有限公司纪委监察室；邮编：430205。


第三部分  应选人须知
（应选人须认真阅读本须知后，方可应选）
1、应选人必须是在中国国内正式注册，具有独立法人地位的公司（企业），同意招应选文件内容。若应选方代表为非法人代表，需由法人代表出具委托授权书予以授权，否则招选方不予受理。
2、应选单位应是具有较强实力、能提供保障供应的经营单位，在经营过程中信誉良好、无违法经营和无不正当竞争行为。
3、我公司不接受电话、传真、电报、电子邮件、口头等其他方式应选，仅接受网上应选。
4、应选人须了解我公司的要求，仔细研究招选文件，如对上述文件有不清楚、不明了的地方，可在应选时间截止前向我公司问询，但我公司只提供与招选有关的必要资料。应选人在应选时间截止前，发现报价或质量指标填写有误或需重新报价者，可修改报价表。如发生多次上传，系统只能读取最后一次上传的有效文件。应选时间截止后，应选人不可报价或修改报价表
5、应选人须认真、全面、真实填写应选文件规定的内容，如果仅部分填写或填写不清楚，即视为放弃应选。
6、应选人如未能在报价截止时间前，获得入围资格并在网上上传相关应选文件，即视为放弃本次应选。
7、应选人在我公司网上投投标平台注册成功并通过资质审核后对招选物资进行网上报价，若提交的资质不符合要求，则不能入围，进入到报价环节（即无法看到招选文件）。
8、在应选截止日期前我公司所有人员均查看不了报价信息。
9、我公司将于应选截止日期之后分别对所有应选人的应选书进行现场网上开启。应选截止时间详见招标公告。
10、在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
11、我公司有权要求应选人对应选文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，并将根据应选人的企业信誉、服务能力、服务质量和价格水平等因素进行综合评价和复审，选定综合实力最优供应商作为应选中标单位。
12、我公司将及时将最终选定结果通知中选人，中选人接到中选通知书后需及时与我公司办理合同签订事宜。
13、无论中选与否，应选人均须自行承担参加应选有关的全部费用。
14、谢绝在应选过程中使用电子章。
15、如应选单位与本公司员工具有关联关系，应如实申报（其相关内容见下表），如未申报，等同于应选单位承诺与本公司及其下属所有分子公司的工作人员不存在关联交易，并承担因此带来的一切损失及法律责任。
	关联人
	姓 名
	
	单 位
	
	职 务
	

	
	性 别
	
	年龄
	
	与关联交易关系人关系
	

	
	与关联交易关系人关系
	

	关联交易关系人与从业单位的关系
	A．独资  B．挂靠  C．参股  D．中介  E．个体

	在本公司关联交易情况
	物资采购
	

	
	产品销售
	

	
	工程项目
	

	
	运输服务
	

	
	其他方面
	

	备注
	


16、本招选书解释权属我公司。



第四部分  安全环保要求
1、应选单位应当依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，以及承包合同和安全生产管理协议的约定，组织施工作业，确保安全生产。
2、禁止应选单位转包其承揽的外包工程。
3、应选单位应全面承担所属人员安全管理的责任与义务。其项目组主要成员（如生产负责人、安全工程师、安全员、设备维修等特种作业人员等）必须持证上岗，且在现场工作。并提供入场作业员工工伤保险或意外伤害险证明以及相关资质证件。
16、应选单位的项目负责人必须具备在有效期范围内的非煤矿山类《安全管理资格证》，并以项目经理的身份负责过类似工程项目。
4、应选单位应当根据项目的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员。
5、应选单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，定期排查并及时治理事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。
6、应选单位发现事故隐患后应当立即治理；不能立即治理的应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包方协商解决，消除事故隐患。
7、应选单位应当接受发包方组织的安全生产培训与指导，加强对本单位从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能。
8、应选单位应当统一组织编制外包工程应急预案。按照国家有关规定和应急预案的要求，分别建立应急救援组织或者指定应急救援人员，配备救援设备设施和器材，并定期组织演练。
9、应选单位发生事故后，应当立即如实地向招选单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。
10、应确保周围建筑设施和人员的绝对安全，如因应选单位责任造成人员伤亡或造成财产损失，由应选单位承担一切经济损失和法律责任。
11、应选单位需认同华新的核心价值观，遵守公司《健康安全协议》（详见以下插入附件），其中承接运输业务的需遵循物流类协议、其他服务（不含运输）类型业务需遵循生产现场作业类协议、如服务内容包含作业类和运输类（如开采全外包）则需要同时遵循以下两类协议。



[bookmark: _MON_1810626838]     
12、应选单位需进行安全资格自评（测评范围及项目详见以下插入附件），如自评得分低于70分，应放弃应选（拟中选的应选单位将由服务工厂组织进行现场评审，合格后方可成为中选方）。


13、双方在开采承包合同以外必须按国家应急管理部门的要求另行签订安全协议（格式必须符合现行国家的相关安全协议模板）。
14、应选单位所使用工程设备必须符合国家排放标准，且安全设施完善，符合华新安全要求。应标文件里面所报设备型号、品牌和已使用年限将作为合同附件之一，并作为中标供应商进场检查依据，如不符合应标文件所报品牌型号等将视为违反合同，将按合同条款予以处罚或终止合同，并扣除合同履约保证金；


第五部分  应选及报价流程
一、注册

二、查阅标书，在网页自行下载授权书、承诺书（模板）后，打印、签字、盖章、扫描。

三、应选单位组织进行现场勘探：
1、招选单位不统一组织勘探以及统一的答疑会。
2、经招选单位允许，应选单位可以勘探为目的进入项目现场，产生的相关费用由应选单位自行承担。应选单位应注意安全以免发生意外，需自行承担勘探现场的相关安全等责任和风险，且不得因此使招选单位承担有关的责任和蒙受损失。
3、应选单位需针对本项目的相关问题与工厂进行充分沟通与了解，并持有工厂签字/盖章确认的到访回执单（模板如下）。



四、缴纳招选工本费：
1、应选单位需在应选时资格审查前，按照要求采用银行转账或电汇等缴纳方式（不直接收取现金、个人存折），一次性足额存入投标保证金专用账户，并在进账凭证上写明投标项目名称、投标单位名称(全称)、联系人及联系方式，以便核对查实。
2、按规定本次招选的中标单位需缴纳中选服务费（按差额定率累进法计算）。中选单位若未按要求缴纳服务费用，招选单位有权拒绝签订采购合同。如在缴纳中选服务费后，而因招选方原因导致合同无法执行的，可在宣布之日起10个工作日内退还中选服务费。
3、目前公司的在供商，如账上仍有足够的应付账款，可出具承诺函，同意冻结相应额度的款项作为该项目的保证金。
4、收费标准如下：
	标的范围
	招选工本费金额（元）
	中选服务费收费比例

	50万元<-≤200万元
	400
	0.6%

	200万元<-≤500万元
	400
	0.55%

	500万元<-≤1000万元
	800
	0.4%

	1000万元<-≤5000万元
	800
	0.2%

	5000万元<-≤1亿元
	1000
	0.1%

	示例：某工程供应商中选金额为6000万元，计算中选服务费需收取13.55万元


5、若应选单位需要开具电子发票，请将开票信息（单位名称、税号、地址及电话、开户行及账号、金额、接收发票邮箱、转账回执等信息）发送至开票人邮箱（wangwenjun@huaxincem.com）。

五、应选：
1、将最新有效年检相关资质和盖章后的应选材料（如授权书、承诺书）、现场勘探回执单、招选工本费的银行回单（如果需要）一并压缩打包（需小于10M）；
2、在华新招标平台完成供应商登录、进入招选公告，点击我要投标、进行应选（上传应选单位打包的应选材料）。

六、等待招标单位进行资质合规性审核，审核通过后，应选单位方可网上报价。如资质审核未通过，可在相应备注栏查看未能入围的原因，按照要求及时补充资质或材料后，可再次提交审核；

七、（招选单位组织）开展应选单位现场调研（可能有）：
1、招选单位统一组织应选单位的现场调研，加深对应选单位的了解（分为商务和现场实地考察两个部分），公平、合理评价应选单位。
2、商务考察：应选单位需实际情况填写本单位的相关信息，并在考察前反馈至招选单位； 
3、现场实地考察： 
(1)应选单位提供目前正在进行的项目清单（包含项目名称、地址、合同方、年产量、业务类型等相关信息），以便招选单位确认考察地点；
(2) 招选单位的考察人员对矿山现场项目进行实地走访，对该项目实施过程中的安全管理、现场管理、生产运行、制度建设、设备配置、维修能力等进行多维度的沟通与交流。
4、无特殊情况，前期已考察的应选单位不需重复再去。

八、准备技术评审资料：应选单位需对招标内容进行响应，编制详细的技术文件。按照第一部分招选信息第五条（工程质量要求）的要求提供相关技术资料，以及资质、业绩等资料，单独压缩打包后成为技术文件上传，以便进行技术合理性评审。
注：如因应选单位自行放入报价文件，导致价格泄露，招选单位不负有任何责任。

九、招选报价：
1、应选单位从网页上下载报价表模板，根据现场勘探的实际情况与本单位的运营模式，按要求仔细填报各项单价及其成本组成明细，并保存报价表的电子档及盖章扫描件两个版本；
2、进行网页报价：点击“我要投标”进入报价系统，只需在网上系统内的表格上填写各分项的含税平均单价。
(1)当网页版与电子版报价信息发生不一致时，以网页版报价信息为准；
(2)每一个工序的包干含税单价均包含：人工费、设备折旧费、设备维修费、燃油消耗费、其他耗材、管理费及税金等一切费用。并在报价时，需将综合管理成本细分至各个分项，保证单项成本合理；
(3)在投标人递交投标书时，招标人视为投标人完全接受招标文件之规定，投标人的报价必须是完全基于招标文件之上进行的。
3、将评审材料（施工技术方案、装备配置、人员组织结构、施工业绩）、报价表（含电子档及盖章扫描件两个版本）等报价附件压缩后同步上传至报价系统中。
4、报价相关说明：
(1)报价阶段操作复查：报价完成并关闭后,再重新进入招选公告，点击我要投标，进去检查一下，填报是否有误、附件是否上传完毕；
(2)系统以最后一次报价记录为准；
(4)如果报价资料超过10M，请将本次报价的技术资料（不涉及到需保密的部分，如企业介绍、企业资质、企业业绩证明等）进行电子投递，发送至商务联系人邮箱。

十、开标：
1、开标由招标单位主持，在华新招投标网上系统进行，投标方不需参与。
2、评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由招选单位组织相关评审委员会进行评审。
3、应选文件有下列情形之一的，由评审委员会初审后按废标处理：
（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
（2）应选单位递交两份或多份内容不同的应选文件，或在一份应选文件中对同一应选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按应选文件规定提交备选方案除外）；
（3）应选单位名称或组织结构与资格预审时不一致的；
（4）应选单位以他人的名义应选、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式应选的；
 （5）应选单位的报价明显低于其他应选单位的报价，或者在设有标底时明显低于标底，使其投标报价可能低于其个别成本的，由评审委员会认定为低于成本报价竞标的；
 （6）应选文件载明的检验标准和方法等不符合招选文件的要求或已被废止的；
（7）应选文件附有招选单位不能接受的条件；
（8）应选单位资质在通过资格予审后发生实质性变化的;
（9）应选单位提供的人员或设备配置表不能满足招选单位的生产实际需求，或有可能存在安全隐患的。
4、评审委员会根据规定否决不合格应选单位或者界定为废标后，因有效应选单位不足三家导致使得本次招选活动明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部投标，实施流标。

十一、澄清：
1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审委员会可以要求应选单位对应选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不应该变更招选文件的实质性内容。
2、评审委员会在对实质上响应招选文件要求的投标进行报价评估时，除招选文件另有约定外，将按下述原则进行修正：
（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
（3）按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力；
（4）投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑；

十二、评审
1、 采取招选（技术合理性确认）+竞拍（价格竞争）结合的方式确认最终中选单位。
2、 应选单位需在招选阶段上传技术资料，包含但不仅限于安装方案、施工计划、人员&设备配置、所供货设备或材料的详细品牌及参数等。经
3、 招选阶段由评审委员会进行技术标的合理性确认。除安全制度是否符合国家地方法规外，还需审核生产组织、施工方案、人员及设备配置等技术资料是否符合工厂的实际需求。如供应商提交资料中存在部分缺失，允许在限定的时间内进行补充。
4、 如技术方案的差异存在对服务价格的影响时，招选单位可发出澄清公告，统一其标准，以示公正性。
5、 评审结果原则上只有合格和不合格两个状态。评审合格（即方案合理、设备参数满足需求等）的应选单位均可进入竞拍环节。
6、 招选阶段，应选单位需在系统中报出承接该项目的意向总价和电子版的分项报价。原则上后续价格不得高于本轮报价。
[bookmark: _GoBack]
十三、竞拍
1、 招选单位在确认本项目的竞拍标的价后。再次发出竞拍公告。
2、 应选单位需在要求的时间内，报名且参加竞拍活动
3、参与竞拍的单位应关注竞拍时长、出价次数等限制条件，避免对竞价过程产生不可逆转的影响（具体可参考供应商操作手册）。
4、竞拍过程中，各应选单位所报价格为项目总价，如遇多个服务项目时，将价格差异均摊到各个分项当中。
3、 竞拍结束后，报价供应商需在1个工作日内确认最终价格，以便后续工作开展。



十四、中标及合同签订：
[bookmark: _Toc402268788][bookmark: _Toc497828961]1、确定中选单位并通过审批后，招选单位将在华新网上招投标系统上发布中标公示。同时，向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
2、中选单位收到中选通知书后，应根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招选文件，缴纳中选服务费，并按照指定时间、地点与招选单位/下属工厂签订施工合同。
3、中选单位应通过合同方安全资格审核相关内容，必须具备华新水泥股份有限公司《安全生产准入证》。
4、合同签订时的相关条款，中选单位将不作任何修改，若中选单位坚持提出修改，则取消中标人的中标资格。若应选单位认为局部有需要协商的条款，请应选单位在招选答疑时提出，但并不表明招选单位会接受。
5、对恶意投标、中标后不按合同要求完成施工工程的应选单位，招选单位保留通报批评、索赔、罚款和停止合作的行为。

[bookmark: _Hlk223337328]十五、处罚条款：
    如竞拍中选供应商拒绝确认价格或签订合同，一年（根据金额定）内不予参与公司的应选或竞拍。
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[bookmark: _Toc402268792]依据《华新水泥股份有限公司工程采购管理办法（2023修订版）》要求，

本次招标收取标书服务费用：RMB 400元（大写人民币肆佰元整）。 

应标单位需以公司名义汇款至以下账户并上传银行回执，以符合应标条件，

未缴纳标书服务费并上传回执的应标单位，恕不予入围审批。标书费一旦缴纳，恕不退还。  

  汇款备注栏请注明项目名称及工程名称，若需开具发票，请将开票信息及付款回执发送至wangwenjun@huaxincem.com，公司将于月底同意安排开票事宜并发送至贵公司邮箱。

		标书服务费收款帐号信息



		户    名

		海南百慧通供应链科技有限公司



		收款帐号

		898902214710111



		开户银行

		招商银行海口国瑞支行







应标单位标书费用银行回执：















（应标单位粘贴回执扫描件）









































招标现场查勘委托函

（报名必须提供签字扫描件）

华新水泥（丽江、昭通）有限公司：

华新水泥（丽江、昭通）有限公司2026年旁路放风项目成套设备购置。竞拍要求：需要                      （单位名称）来现场进行查勘。请项目部负责人  李明华（联系方式： 13648705137 ）予以确认。 



委托单位查勘人员（姓名）：       身份证号：                           

联系电话：               。



现场项目部经理查勘确认（签字）：                 

 

现场查勘具体内容如下：

1、施工单位到场后联系项目经理打印施工图纸，对照图纸对施工区域进行查勘

2、根据图纸施工内容对照区域内是否与图纸标高，地形地貌相符合。

3、对照图纸对施工现场地面原有建筑物或地下管道是否与新建筑物有冲突；

4、施工区域障碍物移除或调整、路面破除及恢复确认。

5、现场管理相关技术交底











日    期：





















投标人承诺书（谢绝使用电子章）



华新水泥（丽江、昭通）有限公司：

经仔细阅读和研究贵公司                 竞拍文件，我方                 （参拍人全称）完全接受贵公司全部招选条件，对贵公司竞拍方式无异议，决定参加竞拍，并承诺如下：

1、应选书中所有资料真实、有效。

2、按照竞拍文件提供符合要求的货物并有抗风险能力、保供能力，确保持续满足贵公司所需的优质服务。

3、对所供物资承担全部质量责任，对任何环节出现的质量问题，我公司全部承担因此造成的直接经济损失。

4、中选后对合同的完成承担全部经济责任和义务。

5、保证完成所有基建工程（含基建剥离工程）施工日志、施工报告、竣工报告、竣工图等相关报告资料编制。











法人授权代表签字：                               



投标人公章：                                          



 年   月   日  
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法人授权委托书（谢绝使用电子章）





本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托××（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    

委托期限：             。

代理人无转委托权。





附：法定代表人身份证明





投标人：（盖单位章）



法定代表人：（签字）



身份证扫描件：                                     



委托代理人： （签字） 

联系电话：

身份证扫描件：                                      





       年   月   日





















关联交易关系人申报表（谢绝使用电子章）



		关联交易关系人

		姓 名

		

		性 别

		

		年龄

		



		

		从业单位

		

		有无营

业执照

		



		

		与从业单位的关系

		A．独资   B．挂靠   C．参股   D．中介   E．个体



		关联人

		姓 名

		

		单 位

		

		职 务

		



		

		与关联交易关系人关系

		



		在本公司关联交易情况

		物资采购

		



		

		产品销售

		



		

		工程项目

		



		

		运输服务

		



		

		其他方面

		



		备注

		







申报人（签字/公章）：                          年     月     日





填写说明：

1、应标单位必须据实填写此表并加盖公章确认。

2、若无关联交易关系人，则在表内相应地方填写“无”。









公司基本情况简介：







































































































营业执照： 























此处提供营业执照原件扫描并加盖公章















































































资质证书（建筑业企业资质证书/设计资质证书/勘察资质证书/检测资质证书等相关资质证书）：

























此处提供资质证书原件扫描件并加盖公章













































































安全生产许可证：（只接受国家应急管理局颁发的安全生产许可证）















此处提供安全生产许可证原件扫描件并加盖公章























































































“信用中国”征信证明（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）：















此处提供查询记录并加盖公章























































































公司业绩情况一览表：

		序号

		工程名称

		发包人名称

		工程性质

		合同总价

		开/竣工日期

		备注



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		













业绩证明文件（中标通知或施工合同等）扫描件：
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袋式收尘器到场状态要求20251120.docx
袋式收尘器到场状态要求：

1、 在满足公路运输的规定下，灰斗尽量为整体。若无法完成运输，尽可能多地分成多个成品节，现场进行模块化拼装，不得全部为片状散件，务必尽可能减少片状数量；

2、 支腿现场安装；

3、 在满足公路运输的规定下，整个净气室箱体尽量为整体。若无法完成运输，可分成单体净气室或组合多个单体净气室，现场模块化拼装，单体净气室必须为整体，不得再次分割；

4、 气包、脉冲阀、管道等现场安装；

5、 在满足公路运输的规定下，袋室箱体尽量为整体。若无法完成运输，箱体可为片状散件，现场焊接组装。

图片供参考：

[image: 63ad3530a7ce9db777f6a60451676dd][image: b6c33c505b35b4e7eb143323d8f8223][image: 照片参考3]
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环保设备配套电动机技术要求.doc
环保设备配套电动机技术要求


1、概述  


本技术书所提出的条件为最低技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，要求供货方提供符合本技术书及有关国标、行业标准的优质产品。本技术要求作为合同附件,与合同具有同等法律效力，有关要求的修改变更需经买方书面同意方可有效。  


必须符合的相关规范、标准包括： 


GB755           旋转电机基本技术要求


GB4942          电机外壳防护等级


GB10068         旋转电机振动测定方法及限值


GB10069         旋转电机噪声测定方法及限值


GB14711         中小型旋转电机安全通用要求


GB1032          三相异步电动机试验方法


IEC34-1         旋转电机 定额及性能


GB/Z104         电机使用高海拔地区的技术要求


GB18613-2012    中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级


国际电工委员会IEC系列电动机有关标准      


2、使用环境条件  


2.1   环境温度： -10℃～45℃ 


2.2   相对湿度：   90%（月平均） 


2.3   地震烈度：   8级 


2.4   海拔高度：   约4000m 


2.5   最大日温差：  25℃  


2.6   工作制：  S1，长期连续运行


3、主要技术参数及技术要求


3.1电动机参数：  


电压等级：  380V             


额定频率：  50Hz   


相数：      三相             


防护等级:   IP55         


绝缘等级：    F  


能效等级：   IE 3及以上  （国家标准GB18613能效等级2级及以上水平）    冷却方式：   一般鼠笼电动机IC411 (全封闭自扇冷却)  


壳体颜色：  松鼠灰RAL7000


3.2  电动机的使用环境：  


3.2.1  电机使用环境有粉尘、腐蚀性气体。


3.3   电动机机械技术要求： 


3.3.1 电动机内部机械设计应充分考虑耐腐蚀性。  


3.3.2  低压电动机轴承应使用SKF(进口)产品,且电动机出厂时间小于六个月。轴承润滑脂满足电机运行要求，新电机投入运行前，轴承免维护。  


3.3.3  电动机必须经过空载试车及正常运行试车，每次40～60分钟，要求各项机械指标必须满足国家规定，并与出厂试验报告大致相同。  


3.3.4  试验内容包括转子窜动量、电动机负荷端及非负荷端各方向的震动轴承温度等。


3.3.5  所有电动机前后轴径应一致,且符合国家标准。  


3.3.6  55KW以上电机（含55KW）首尾端盖需加装注油孔和排油管。 


3.3.7  电动机接线盒设计宽松，易于接线。


3.3.8  铭牌数据齐全、字迹清晰满足长期保存。  


3.4   电动机电气技术要求：  


3.4.1  电动机绝缘等级为F级，按B级考核。要求环境温度40℃时，电动机线圈温升不得超过50℃。 


3.4.2  电动机定子绝缘层必须由较高的抗腐蚀效果，必须对潮湿及腐蚀性气体不敏感。


3.4.3  电动机出厂绕组冷态对地绝缘电阻≥100MΩ。  


3.4.4  电动机三相绕组直流电阻应三相平衡，相与相之间的差别应在2％以内。 


3.4.5  电动机空载及负载试验时，在额定电压下电动机空载电流应在额定电流的 20％以下,小型及低转速电动机空载电流应在额定电流的50％以下,在满负荷运行实验时电动机电流应在额定电流以下。  


3.4.6  电机正常有效使用年限不低于30年。  


4   电动机厂家要求：


根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》（财建〔2009〕213号）和《《财政部 国家发展改革委关于印发“节能产品惠民工程”高效电机推广实施细则的通知》（财建〔2010〕232号）要求，国家发展改革委、财政部组织对各地上报的高效电机推广申请报告及相关材料进行了审核，分批公布了“节能产品惠民工程”高效电机推广目录，配套电机必须选择推荐目录内产品。考虑通用性，建议采用以下公司产品：


安徽皖南电机股份有限公司


西门子电机（中国）有限公司


长沙电机厂有限责任公司
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                   旁路放风袋式收尘器技术附件

系统说明

旁路放风袋式收尘器：来自旁路放风管道的含尘高温气体经本招标设备除尘后达标排放，旁路灰经本招标设备集灰斗收集储存后通过底部螺旋输送机、手动插板阀、回转锁风阀等（本招标范围详见设备图纸）送至其他输送设备。


卖方供货范围


2.1 旁路放风袋式收尘器    数量：1台/套


所有设备提供整机包括：壳体、进出风口（含单片法兰）、钢支架、检修平台、脉冲阀、现场控制柜、振打装置、滤袋、袋笼及随设备订货的辅助设备：进气气源二联体、压力表、随机仪表、螺旋输送机、插板阀、回转阀等全套设备。


买方要求：


-> 所有脉冲阀等采用原装进口件（Autel/Goyon）；

-> 每个净气室要求为整体发货，不允许现场拼接；


-> 清灰系统为在线脉冲清灰；


-> 收尘器内部需满足含湿量大且含氯、硫、NOx等酸性气体成分的使用要求（厂家根据自身经验自行选择防腐做法，建议采用ZS-1041）；


-> 滤袋、袋笼需满足含湿量大且含氯、硫、NOx等酸性气体成分的使用要求（滤袋采用玻纤覆膜+PTFE，24根冷拔丝+内置式文氏管+有机硅烘烤处理）。

2.2 投标方需提供1年随机备件。


1年随机备件配置须合理，过度配置导致的价格增长招标方将合并到投标总中一并考虑，作为评标重要依据。


非损耗性部件、寿命保证超过1年的部件不得作为一年备件。


所提供的备件必须满足1年设备正常运行需求。在设备1年运行过程中招标方将不再购买备件。如若出现更换部件且部件不在备件清单范围内，责任由投标方负责，投标方须无偿将所需备件发至项目现场，所有费用及业主的索赔处罚均由投标方承担。


买方的技术要求


工艺收尘器


		  规格型号

		高温脉冲袋收尘器



		用    途

		用于旁路放风废气处理



		处理废气量

		34000m3/h



		过滤风速

		≤1m/min



		入口废气温度

		正常：≤240℃，最大：280℃  



		入口含尘浓度

		≤300g/Nm3  



		出口含尘浓度

		≤10mg/Nm3



		漏风率

		＜2％



		收尘器阻力

		＜1500Pa



		设备承受负压

		6000Pa，max8000Pa



		布置型式

		水平进风、水平出风



		提资要求

		制造商的技术图纸与资料必须满足工程施工图设计的要求，其提资至少包括但不限于以下内容：


（1）提供袋收尘器规格及有关性能参数。

（2）提供袋收尘器配置、附件及有关技术说明。

（3）提供袋收尘器总图、基础布置图及载荷分布。


（4）电气自控要求、技术说明。


（5）灰斗角度应大于窑灰的堆积角。


（6）旁路放风系统为喷水冷却，保温设计时需考虑高水蒸气含量（20%）因素。


（7）需考虑高水蒸气含量以及废气成分双重因素对设备材质的防腐蚀要求。





制造标准及主要技术要求

3.2.1 要求收尘器出口气体含尘浓度(10mg/Nm3。

3.2.2 卖方在投标书中应提供2台以上水泥厂旁路放风项目的设备运行的1～2年的生产技术数据和设备故障情况等。

3.2.3 壳体及人孔门制造要求

壳体及人孔门的材料应符合中国国家标准或相应国际标准。

壳体焊缝、人孔门密封条应粘接牢固不漏气，保证在正常压力下壳体漏风率≤2％。

3.2.4 卖方采用的标准及承担的义务

卖方在设计和制造中应采用中国国家标准或相应国际标准。

卖方有义务根据招标文件要求，对设备进行清洁、涂漆、包装、运输和储存。

3.2.5
卖方提供设备应适应当地湿热的地理条件，设备配套电动机防护等级为IP54以上。对户外使用的设备尤其要重视防雨、防锈保护。

3.2.6
卖方应提供袋收尘器整机外型尺寸、整机重量和保温层面积。同时提供相应滤袋和配套笼骨架的数量及几何尺寸。


投标方提供设备的技术性能和说明： 

附上收尘器技术参数表


提供完整的设备外形图


性能保证（卖方必须填写）


收尘风量（m3/h）；脉冲阀等关键部件的寿命保证值等。


电气要求

所有压力测量元件采用压力变送器，其输出为4-20mA标准信号；

轴承、油箱油温等＜200℃的测温元件采用PT100三线制热电阻，安装孔


螺纹尺寸M27×1.5；

开关量信号都要求为24VDC，接点容量0.5A，无源干接点；

所有油路、水路电磁阀采用优质24VDC电磁阀；


清灰程序控制器选用西门子PLC和触摸屏，振打时间可通过触摸屏进行调


整，控制柜通过Profinet总线接入工厂DCS大系统；


控制柜采用双层门密封防尘设计，门板厚度2.0mm，结构厚度3.0mm；


中间继电器要求带有指示灯和手动闭合功能；
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袋式收尘器到场状态要求：

1、 在满足公路运输的规定下，灰斗尽量为整体。若无法完成运输，尽可能多地分成多个成品节，现场进行模块化拼装，不得全部为片状散件，务必尽可能减少片状数量；

2、 支腿现场安装；

3、 在满足公路运输的规定下，整个净气室箱体尽量为整体。若无法完成运输，可分成单体净气室或组合多个单体净气室，现场模块化拼装，单体净气室必须为整体，不得再次分割；

4、 气包、脉冲阀、管道等现场安装；

5、 在满足公路运输的规定下，袋室箱体尽量为整体。若无法完成运输，箱体可为片状散件，现场焊接组装。

图片供参考：

[image: 63ad3530a7ce9db777f6a60451676dd][image: b6c33c505b35b4e7eb143323d8f8223][image: 照片参考3]
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环保设备配套电动机技术要求


1、概述  


本技术书所提出的条件为最低技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，要求供货方提供符合本技术书及有关国标、行业标准的优质产品。本技术要求作为合同附件,与合同具有同等法律效力，有关要求的修改变更需经买方书面同意方可有效。  


必须符合的相关规范、标准包括： 


GB755           旋转电机基本技术要求


GB4942          电机外壳防护等级


GB10068         旋转电机振动测定方法及限值


GB10069         旋转电机噪声测定方法及限值


GB14711         中小型旋转电机安全通用要求


GB1032          三相异步电动机试验方法


IEC34-1         旋转电机 定额及性能


GB/Z104         电机使用高海拔地区的技术要求


GB18613-2012    中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级


国际电工委员会IEC系列电动机有关标准      


2、使用环境条件  


2.1   环境温度： -10℃～45℃ 


2.2   相对湿度：   90%（月平均） 


2.3   地震烈度：   8级 


2.4   海拔高度：   约4000m 


2.5   最大日温差：  25℃  


2.6   工作制：  S1，长期连续运行


3、主要技术参数及技术要求


3.1电动机参数：  


电压等级：  380V             


额定频率：  50Hz   


相数：      三相             


防护等级:   IP55         


绝缘等级：    F  


能效等级：   IE 3及以上  （国家标准GB18613能效等级2级及以上水平）    冷却方式：   一般鼠笼电动机IC411 (全封闭自扇冷却)  


壳体颜色：  松鼠灰RAL7000


3.2  电动机的使用环境：  


3.2.1  电机使用环境有粉尘、腐蚀性气体。


3.3   电动机机械技术要求： 


3.3.1 电动机内部机械设计应充分考虑耐腐蚀性。  


3.3.2  低压电动机轴承应使用SKF(进口)产品,且电动机出厂时间小于六个月。轴承润滑脂满足电机运行要求，新电机投入运行前，轴承免维护。  


3.3.3  电动机必须经过空载试车及正常运行试车，每次40～60分钟，要求各项机械指标必须满足国家规定，并与出厂试验报告大致相同。  


3.3.4  试验内容包括转子窜动量、电动机负荷端及非负荷端各方向的震动轴承温度等。


3.3.5  所有电动机前后轴径应一致,且符合国家标准。  


3.3.6  55KW以上电机（含55KW）首尾端盖需加装注油孔和排油管。 


3.3.7  电动机接线盒设计宽松，易于接线。


3.3.8  铭牌数据齐全、字迹清晰满足长期保存。  


3.4   电动机电气技术要求：  


3.4.1  电动机绝缘等级为F级，按B级考核。要求环境温度40℃时，电动机线圈温升不得超过50℃。 


3.4.2  电动机定子绝缘层必须由较高的抗腐蚀效果，必须对潮湿及腐蚀性气体不敏感。


3.4.3  电动机出厂绕组冷态对地绝缘电阻≥100MΩ。  


3.4.4  电动机三相绕组直流电阻应三相平衡，相与相之间的差别应在2％以内。 


3.4.5  电动机空载及负载试验时，在额定电压下电动机空载电流应在额定电流的 20％以下,小型及低转速电动机空载电流应在额定电流的50％以下,在满负荷运行实验时电动机电流应在额定电流以下。  


3.4.6  电机正常有效使用年限不低于30年。  


4   电动机厂家要求：


根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》（财建〔2009〕213号）和《《财政部 国家发展改革委关于印发“节能产品惠民工程”高效电机推广实施细则的通知》（财建〔2010〕232号）要求，国家发展改革委、财政部组织对各地上报的高效电机推广申请报告及相关材料进行了审核，分批公布了“节能产品惠民工程”高效电机推广目录，配套电机必须选择推荐目录内产品。考虑通用性，建议采用以下公司产品：


安徽皖南电机股份有限公司


西门子电机（中国）有限公司


长沙电机厂有限责任公司
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                   旁路放风袋式收尘器技术附件

1. 系统说明

旁路放风袋式收尘器：来自旁路放风管道的含尘高温气体经本招标设备除尘后达标排放，旁路灰经本招标设备集灰斗收集储存后通过底部螺旋输送机、手动插板阀、回转锁风阀等（本招标范围详见设备图纸）送至其他输送设备。


2. 卖方供货范围


2.1 旁路放风袋式收尘器    数量：1台/套


所有设备提供整机包括：壳体、进出风口（含单片法兰）、钢支架、检修平台、脉冲阀、现场控制柜、振打装置、滤袋、袋笼及随设备订货的辅助设备：进气气源二联体、压力表、随机仪表、螺旋输送机、插板阀、回转阀等全套设备。


买方要求：


-> 所有脉冲阀等采用原装进口件（Autel/Goyon）；

-> 每个净气室要求为整体发货，不允许现场拼接；


-> 清灰系统为在线脉冲清灰；


-> 收尘器内部需满足含湿量大且含氯、硫、NOx等酸性气体成分的使用要求（厂家根据自身经验自行选择防腐做法，建议采用ZS-1041）；


-> 滤袋、袋笼需满足含湿量大且含氯、硫、NOx等酸性气体成分的使用要求（滤袋采用玻纤覆膜+PTFE，24根冷拔丝+内置式文氏管+有机硅烘烤处理）。

2.2 投标方需提供1年随机备件。


1年随机备件配置须合理，过度配置导致的价格增长招标方将合并到投标总中一并考虑，作为评标重要依据。


非损耗性部件、寿命保证超过1年的部件不得作为一年备件。


所提供的备件必须满足1年设备正常运行需求。在设备1年运行过程中招标方将不再购买备件。如若出现更换部件且部件不在备件清单范围内，责任由投标方负责，投标方须无偿将所需备件发至项目现场，所有费用及业主的索赔处罚均由投标方承担。


3. 买方的技术要求


3.1. 工艺收尘器


		  规格型号

		高温脉冲袋收尘器



		用    途

		用于旁路放风废气处理



		处理废气量

		50000m3/h



		过滤风速

		≤1m/min



		入口废气温度

		正常：≤240℃，最大：280℃  



		入口含尘浓度

		≤300g/Nm3  



		出口含尘浓度

		≤10mg/Nm3



		漏风率

		＜2％



		收尘器阻力

		＜1500Pa



		设备承受负压

		6000Pa，max8000Pa



		布置型式

		水平进风、水平出风



		提资要求

		制造商的技术图纸与资料必须满足工程施工图设计的要求，其提资至少包括但不限于以下内容：


（1）提供袋收尘器规格及有关性能参数。

（2）提供袋收尘器配置、附件及有关技术说明。

（3）提供袋收尘器总图、基础布置图及载荷分布。


（4）电气自控要求、技术说明。


（5）灰斗角度应大于窑灰的堆积角。


（6）旁路放风系统为喷水冷却，保温设计时需考虑高水蒸气含量（20%）因素。


（7）需考虑高水蒸气含量以及废气成分双重因素对设备材质的防腐蚀要求。





3.2. 制造标准及主要技术要求

3.2.1 要求收尘器出口气体含尘浓度(10mg/Nm3。

3.2.2 卖方在投标书中应提供2台以上水泥厂旁路放风项目的设备运行的1～2年的生产技术数据和设备故障情况等。

3.2.3 壳体及人孔门制造要求

壳体及人孔门的材料应符合中国国家标准或相应国际标准。

壳体焊缝、人孔门密封条应粘接牢固不漏气，保证在正常压力下壳体漏风率≤2％。

3.2.4 卖方采用的标准及承担的义务

卖方在设计和制造中应采用中国国家标准或相应国际标准。

卖方有义务根据招标文件要求，对设备进行清洁、涂漆、包装、运输和储存。

3.2.5
卖方提供设备应适应当地湿热的地理条件，设备配套电动机防护等级为IP54以上。对户外使用的设备尤其要重视防雨、防锈保护。

3.2.6
卖方应提供袋收尘器整机外型尺寸、整机重量和保温层面积。同时提供相应滤袋和配套笼骨架的数量及几何尺寸。


3.3. 投标方提供设备的技术性能和说明： 

· 附上收尘器技术参数表


· 提供完整的设备外形图


4. 性能保证（卖方必须填写）


收尘风量（m3/h）；脉冲阀等关键部件的寿命保证值等。


5. 电气要求

a) 所有压力测量元件采用压力变送器，其输出为4-20mA标准信号；

b) 轴承、油箱油温等＜200℃的测温元件采用PT100三线制热电阻，安装孔


螺纹尺寸M27×1.5；

c) 开关量信号都要求为24VDC，接点容量0.5A，无源干接点；

d) 所有油路、水路电磁阀采用优质24VDC电磁阀；


e) 清灰程序控制器选用西门子PLC和触摸屏，振打时间可通过触摸屏进行调


整，控制柜通过Profinet总线接入工厂DCS大系统；


f) 控制柜采用双层门密封防尘设计，门板厚度2.0mm，结构厚度3.0mm；


g) 中间继电器要求带有指示灯和手动闭合功能；
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设备合同
                                     合同号：CN70-EN-E-HH-BP-2025-ME-003



项目设备供货合同书


项目名称：华新水泥（丽江、昭通）有限公司2026年旁路放风项目



合同设备名称： 2026年旁路放风项目成套设备购置

买方：华新水泥（丽江、昭通）有限公司

卖方：XXX有限公司

合同号：
                            

合同号：
        

		买方：

		华新水泥（丽江、昭通）有限公司

		卖方：

		



		地址：

		云南省丽江市华坪县兴泉镇兴泉村委会166号

		地址：

		



		邮编：

		

		邮编：

		



		开户行：   

		

		开户行：

		



		帐号：

		

		帐号：

		



		税号：

		

		税号：

		



		联系人：

		

		联系人：

		



		电话：

		

		电话：

		



		传真：

		

		传真：

		



		邮箱：

		

		邮箱：

		



		

		

		

		



		代表：

		

		代表：

		



		日期：

		

		日期：

		





1. 卖方供货范围及分项价格

1.1 卖方的供货范围和数量详见附件二。

1.2 卖方的合同设备应包含了安装维修专用工具。

2.   卖方供货设备的技术性能


卖方供货设备的技术性能详见附件一。


3.    合同总价和支付条款


合同总价：


卖方的供货合同总价为￥XXX万元 ，（大写：XXX万XXX仟XXX佰元整）；

其中不含税价格XXX万元，增值税：XXX万元。


合同总价中包含了13%增值税并为一次性不变价，分项价格见附件二。


支付条款：

合同签订完成15日内买方向卖方支付合同总价的30%为预付款；


全部设备到货并完成安装调试，或货到现场1个月，以先到为准，买方凭借卖方提供的全额增值税发票及现场项目经理签订的《接收证书》办理结算后，次月支付合同设备总价的60%作为验收款；

剩余10%作为合同质保金，质保期内出现任何质量问题，卖方应进行无偿修理或更换，买方有权在质保金中扣除相关费用。如由于质量原因，卖方给买方造成超出质保金的损失，卖方应负责赔偿。质保期内无质量问题，买方凭借《验收证书》支付该笔质保金。

4.   合同的生效、合同的终止及合同设备的交货期


合同生效：


合同经双方签字盖章后即生效。


合同终止：


买卖双方履行合同全部义务，本合同即告终止。 


合同设备的交货期：


    合同约定的全套设备及辅件应于2026年  月  日前货到买方现场（现场地址及收货人联系方式另行通知），买方确实需要变更交货期限的，只需要提前5日通知卖方即可。

5.   卖方设备的包装及交货条款


5.1  包装标准应满足JB/ZQ4286-86 《包装通用技术条件》；卖方应为其供货设备提供满足运输和较长时间储存要求的包装。本次采用的是汽运裸装，由卖方负责运输产生的一切质量问题。

5.2  未包装或包装不当，造成产品损坏、缺件、质量下降等其它产品质量事故，卖方应承担责任并及时给予解决；


5.3  卖方在包装箱或裸件上必须醒目地标明下列内容：产品名称、设备代码、型号、规格、重量（净重／毛重）、外形尺寸（长×宽×高）、起吊部位标志和运输途中的注意事项及有关安全图形标识（如向上、防水等标识）等；


5.4  产品包装必须有防锈蚀、防潮措施，大型裸体件和易变形产品应按规定装箱或装车并应有相应的防变形垫板、支撑及拉筋，组装件应有明显、准确的组装、对接标记；


5.5  包装物由卖方负责供应，不回收，费用已包含在总价中；


5.6  每个包装箱内应设一个塑料袋（密封防雨），内装装箱单一式二份；箱内产品应挂标签（要牢固），标签所列内容应与装箱单相符，装箱清单的内容包括：箱内各种零部件的名称、规格、型号、数量、单重及本箱货物的毛重等。


5.7  配套电气部件、备件和安装工具需单独装箱并有明确的标志。


5.8  交货地点：

交货地点：云南省丽江市华坪县兴泉镇兴泉村委会166号华新水泥（丽江）有限公司，具体地址、现场联系人以业主通知为准，                          


卖方发货前，必须与业主确认发货内容与地址，不允许私自发货！


5.9  设备交货：


交货时卖方需向买方单独发送正本增值税发票一份、随车资料一份。  


卖方向买方交货，并经双方现场对设备外观等进行验收，双方逐一签订合同设备的《交货证明书》。

5.10  运输方式：汽车


汽车运输：至合同工地，车板交货（买方负责卸货）。若由于地势原因，目的地需要进行转运、卸货等，由买方负责；


包装、运费及保险已包含在设备供货合同总价中。


6.   技术文件及交付


6.1   卖方应对合同设备向买方提供以下技术文件一份：


a,司机手册；


b,质量保证书；


c,零件目录；


d,随车资料装箱清单；


e,使用维护说明书；


f,合格证书


6.2   技术文件发送方式：


6.2.1  设备开始安装前，卖方向买方发送技术文件6.1中描述的所有技术文件。


6.2.2  卖方在技术文件提交后如发现不正确或不完整，卖方应立即对其进行更正。 


6.2.3  买方拒绝技术文件装入设备箱中发送。


7.    卖方供货设备提供的技术性能保证和质量保证


7.1 合同设备的性能保证：


7.1.1 卖方保证供货的设备是成熟的和可靠的，设备技术性能指标均能达到合同附件一中所规定的技术性能指标要求，双方签订合同设备的《接收证书》。设备的性能在到货当日按照附件一在买方使用地验收后确定。性能测试由买方组织、双方共同完成，测试费用由买方承担，但卖方参加测试人员的费用已包含在供货设备合同价中。

7.1.2 卖方供货设备的可靠性由如下方法来评价：


可靠性（%）=Whx100/(Wh+Sh)


Wh：周期内卖方供货设备正常工作时间（小时）；


Sh：周期内单纯因卖方供货设备的原因造成的停机和不正常工作时间（小时）


周期：365日历天。


设备可靠性考核周期为性能考核完成后的一年内的运行周期。


7.2 合同设备的质量保证：


7.2.1 卖方应保证合同设备所使用材料和选购部件技术成熟、品质优良，设备本身设计合理，安全可靠。


7.2.2  供方所提供的设备均按照双方约定的技术要求生产，满足系统设计时所提供的正常工况条件运行要求。对关键部件和易损件（受磨损部件）或可更换部件的设计寿命，见附件一：

7.2.3卖方对其设备提供12个月或货到现场18个月（以先到为准，易损件除外）的质保期。

7.2.4 质保期开始的时间为合同设备性能考核完成，双方签订了合同设备的《接收证书》。


7.2.5 卖方保证对其供货设备进行跟踪服务。


8.    合同设备验收条款


合同设备在性能考核完成后进行单独性能测试，测试合格后双方签订合同设备的《接收证书》。


合同设备的可靠性考核结果将在双方签订合同设备的《接收证书》后的一年内给出。


卖方需对合同设备在《接收证书》后提供一年的后跟踪服务，当合同设备通过了性能考核和可靠性考核后，合同设备将被买方验收，并签订《验收证书》（《验收证书》式样见附件六）。


如果由于买方的原因，合同设备在卖方交货后13个月内仍然不能完成合同设备的验收工作，合同设备将自动被买方验收。

9.    合同设备达不到保证的违约责任

9.1
双方在安装工程完成后具备调试条件应立即进行设备的调试工作，调试期为30天；由于卖方的原因，调试期可延长，延长时间根据项目情况双方商议决定，在延长期内卖方仍然不能完成合同设备的性能考核，卖方须向买方支付不超过合同设备合同价5%的违约金，具体数额双方协商确定，买方将同意增加15天的调试期，在第二次延长的调试期内，卖方仍然不能完成性能考核，买方可要求全部或部分退货，卖方将返还买方支付的全部或相关部分的合同款项，卖方支付的违约金不能用合同款抵扣。由于买方的原因，合同调试期可顺延。在调试期内由于卖方供货设备的设计或制造上的原因造成设备达不到技术性能保证要求或部分部件的损坏，卖方须修改设计或更换设备（部件），所有的修改、更换的设备（部件）费用将由卖方承担。在调试期内由于买方的原因造成设备或部件的损坏，卖方应协助买方进行修复或更换，此种情况下所有修复或更换的费用将由买方承担。


9.2
在质保期内由于卖方供货设备的设计或制造上的原因造成设备达不到技术性能保证要求，卖方须修改设计或更换设备（部件），所有的修改、更换的设备（部件）费用将由卖方承担。如果在质保期内由于买方的原因造成设备或部件的损坏，卖方应协助买方进行修复或更换，此种情况下所有修复或更换的费用将由买方承担。


9.3
在合同设备的安装期内发现由于卖方的设备存在缺陷，卖方应立即对有缺陷的部件进行修改或更换，所有更换费用均由卖方承担，此外由于此设备是非标专用设备，后续不排除会根据用户体验，对设备做相应的调整，此部分不属于设备缺陷，卖方会根据买方的合理要求，进行设备的生产；如果由于买方的原因造成设备或部件的损坏，卖方应协助买方进行修复或更换，此种情况下所有修复或更换的费用将由买方承担。


延迟交货违约责任：


卖方应按合同规定的交货期如期交货，如果由于卖方的原因不能按时交货，（除本合同规定的不可抗拒原因和因买方未能按合同规定的时间向卖方提供预付款造成的延迟交货），每推迟一天，卖方将向买方支付合同设备金额1‰的违约金，但该项违约金总额不超过合同总价的3%。


如果因为卖方的原因造成合同设备的交货期超过合同约定交货期的5周，则买方有权解除本合同，卖方应在收到买方解除通知之日起 30 日内，退还买方支付的所有款项。


10.    设备检查和监制


卖方保证：在设备的加工和检验装箱期间应允许买方派人进行监制，重要零部件的关键工序应提前通知买方；在对设备检查和监制过程中，买方有理由对卖方的设备制造和检验工作提出意见和建议，卖方必须充分考虑买方的意见和建议，所有被卖方接受的意见和建议不能作为卖方不能完成性能保证的理由。


买方的检查标准根据附件四的要求进行，卖方应为买方的检查提供必要的条件，包括工器具等。


卖方尽可能给予买方的工作人员提供现场的食宿，买方人员的往返交通由买方承担。

买方的检查及卖方的加工工艺见附件五。


11.    卖方的安装监督和调试中的技术服务


11.1  合同设备的指导安装和调试工作将由买方负责完成，设备的装卸、吊装、地基、定位等由买方负责完成，双方共同负责调试工作，卖方应按买方规定的时间要求提供安装监督和调试中的技术服务。


11.2  卖方应派出足够的有经验的工程师进行工程设备指导安装过程中的技术服务和安装监督工作，合同设备的安装和调试将由卖方进行。


11.3  卖方在合同设备的指导安装和调试过程中有责任向买方人员提供卖方图纸的解释，并回答买方提出的问题；


11.4  卖方有责任对合同设备的指导安装和调试过程中发现缺陷提供书面的修改意见和图纸或重新提供有缺陷的部件，卖方的修改和重新发货应是迅速的和有效的；


11.5  买方应为卖方的技术服务人员提供必要的工作条件、安全防护用品，但卖方的检查工具不包含在内。


11.6  卖方应为其派出的现场技术服务工程师提供意外伤害保险。


11.7  买方应为卖方的现场技术服务工程师提供常规医疗帮助，但所有的医疗费用将由卖方承担。


11.8  卖方保证，在合同设备指导安装和调试期间对买方人员进行免费培训，培训时间不超过3个工作日。


11.9  卖方的技术服务费用已包含在设备供货合同总价中。若卖方不履行本条约定的服务，买方有权聘请同等的工程师提供服务，所需费用由卖方承担。


11.10 质保期内，买方电联、微信或者邮件要求卖方提供现场维保服务的，卖方应于24h内响应，若为买方现场无法解决的问题，无特殊原因卖方应于72h内到场提供现场维保服务（若因为易损件、人为损坏、设备腐蚀、设备使用过程中的正常磨损等，需要卖方达到现场进行维保服务，，如项目质保期内出现不响应、拒不提供现场指导/维护保养服务的，买方有权暂停质保期计时并扣罚质保金（每次按合同总价2%计，最高至10%），直至现场确认完成服务后重启计时质保期。

12.    不可抗力


12.1本合同履行期间，由于战争、严重火灾、洪灾、台风、地震、疫情等不可抗力事件的影响而无法履行本合同时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指供需双方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的。


12.2受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快用传真通知对方，并于事件发生后5日内将有关部门出具的证明文件传真给对方，及时将证明原件用挂号信寄给对方确认。如果不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应友好协商是否继续履行本合同，并另签订协议。


13.     禁止转让分包


卖方不得将合同转让给其它单位履行，也不得向其他单位购买再转卖给买方（合同供货范围中明确的外协件、外购件不包含在内）。


14.     适用法律


本合同适用中华人民共和国法律。

15.
     争议的解决


买卖双方对合同执行中发生的问题应积极进行友好协商，如果双方协商不能达成一致，则任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。


16.   合同附件为合同不可分割部分，与合同具有同等效力。

附件一：合同设备的技术性能


附件二：供货范围及分项价格


附件三：卖方供货设备的质量保证条款

附件四：随机备品备件清单及主要外购件清单


附件五：《接收证书》式样

附件六：《验收证书》式样

附件七：供应商商业道德行为准则


附件八：健康安全协议


附件九：廉政协议书


附件一：合同设备的技术性能和数量

合同号： 

卖方设备技术性能与参数：
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备注：以上参数仅供参考，以最终生产完成设备为准

附件二：卖方的供货范围及分项价格


合同号：



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





备注：


1、 合同总价包含以上全套设备的供货、运输保险、指导安装调试及现场技术培训服务等全部费用；


2、 卖方生产前必须主动与买方技术负责人联系，就最终图纸核对，无误后方可下料生产。

附件三：卖方供货设备的质量保证条款


合同号： 

1 卖方应保证合同设备所使用材料和选购部件技术成熟、品质优良，设备本身设计合理，安全可靠。


2 质保期开始的时间为合同设备性能考核完成，双方签订合同设备的《接收证书》。


3 卖方保证对其供货设备进行跟踪服务。

4 所供产品必须符合国家检验标准，满足技术协议书及相关标准要求。

附件四：卖方主要外购件清单及合同设备的随机备件、随机工具清单


合同号： 

卖方供货设备随机备件清单见下表(不另计价)：

		序号

		名 称

		规格和型号

		单位

		数量

		生产厂家

		单价

		备注



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 
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		5. 

		

		

		

		

		

		

		





随机工具清单（不另外计价）：

		序号

		名 称

		规格和型号

		单位

		数量

		生产厂家

		单价

		备注



		6. 

		

		

		

		

		

		

		



		7. 

		

		

		

		

		

		

		



		8. 

		

		

		

		

		

		

		



		9. 

		

		

		

		

		

		

		



		10. 

		

		

		

		

		

		

		





备品备件价格清单（不在此次供货清单中，客户可根据需要向供应商采购）：

		序号

		名 称

		规格和型号

		单位

		数量

		生产厂家

		单价

		备注



		11. 

		

		

		

		

		

		

		



		12. 

		

		

		

		

		

		

		



		13. 

		

		

		

		

		

		

		



		14. 

		

		

		

		

		

		

		



		15. 

		

		

		

		

		

		

		





附件五：《接收证书》式样

合同号：                             

接  收  证  书

合同号：                        

买方确认卖方根据合同                        的要求提供了全部的合同设备和部件；


买方确认卖方提供的设备和部件通过了合同所规定的性能考核，性能考核的结果见本《接收证书》的附件1；


同时，在合同执行的全过程中，一方因为对方的原因所进行的完善性修改工作，以及因此而承担的花费，以及合同在技术和商务上的遗留问题的处理均列入了本《接收证书》的附件2；


在此前提下，根据合同约定买方同意向卖方支付合同总价的90%的合同款项，同时双方同意合同设备的质保期将从本《接收证书》签字之日起开始。


本《接收证书》一式二份，双方各执一份，双方代表签字即生效。


买方：华新水泥（丽江）有限公司       卖方：XXX有限公司

项目经理确认，设备按期到货未延期。

代表：             



      代表：             


时间：             



      时间：             

附件六：《验收证书》式样


合同号： 

验  收  证  书

合同号： 

买方确认卖方提供的设备和部件通过了合同所规定的性能考核，完成了合同所规定的所有义务，买方同意对合同设备进行验收，并向卖方出具本《验收证书》。


本《验收证书》一式二份，双方各执一份，双方代表签字即生效。


买方：华新水泥（丽江）有限公司

卖方：XXX有限公司　

代表：             


 
    代表：             


时间：             


        时间：             


附件七：供应商商业道德行为准则

合同号：                      

华新水泥※寻求与那些致力于可持续发展的供应商建立长期关系。当供应商不能满足要求时，华新水泥将要求供应商定期纠正并监督进展。多次违反本准则并拒绝执行改进计划的供应商，华新水泥将可能终止与其合作关系。

供应商必须遵守当地和国家的法律法规。此外，供应商应遵循以下标准。

1、供应商应为其员工及承包商提供一个安全健康的工作场所，必须有健康与安全方面的政策和/或程序的书面说明．并有合适的安全设施及设备。若在华新水泥的场所，供应商须完全遵守华新水泥的政策与方针。

2、供应商应确保其所有必要的安全措施安排到位，以保护在他们的场所工作的员工与承包商以及他们的财产。

3、供应商应提供公平和体面的工作条件。员工工资不得低于国家法律规定的地方产业工资或最低工资标准。

4、供应商不得干涉工人的结社自由，若员工代表行使员工权利、提交申诉、参加工会活动或举报涉嫌违法行为，雇主不得采取歧视或终止合同的行为来进行报复。

5、供应商不得以惩罚来威胁员工进行非自愿的工作，供应商不得扣留工人的身份证件。

6、供应商不得雇用未满16周岁的童工。

7、与雇佣相关的决定应基于相应的客观标准。供应商不应对员工区别对待，与雇佣相关的决定包括，但不限于：招聘，晋升，下岗和再分配的工人，培训和技能的发展，健康和安全，与工作条件相关的政策，如工作时间和报酬。

8、供应商应尊重和遵守所有级别（地方、国家和国际）的环境法规要求。

9、供应商应心怀敬意的对环境的影响进行系统地管理，但不限于：能源，水，废物，化学品，空气污染和生物多样性，并设定目标以减少这种影响。

10、供应商应遵守所有适用于反腐败的法律法规，即对任何形式的贿赂、贪污、敲诈和侵吞公款采取零容忍的政策。华新水泥期望供应商的所有业务交易都是透明的，供应商不得雇用第三方来帮助他们从事不允许做的事，如行賄。

11、供应商应遵守与华新水泥签订的合同中所体现的所有适用的竞争法，为此．对任何形式违反该规则的行为采取零容忍政策。供应商也应采取所有必要的预防措施以避免将任何与华新水泥供应关系的商业敏感信息泄露给第三方，反之亦然。

华新水泥※：适用于拉豪集团在中国的所有参股公司。

附件八：安全协议

合同号：                                 

为明确双方的安全生产责任和义务，规范安全防护管理工作，确保各项采购业务安全开展,杜绝安全事故的发生，根据国家有关安全法律法规和华新水泥的安全政策及要求，双方协商一致并自愿签订本协议。约定的主要内容有：

1.卖方必须遵守国家的安全相关法律、法规及买方的安全政策，如违反，卖方愿意承担相应的经济责任及法律责任。买方应根据卖方的要求和询问，解释买方相关的安全管理规定。卖方在此声明并保证，在与买方签订协议时，买方已经将本条第1款的安全制度告知卖方，且卖方已经熟知此类制度。需要再次分包合同的，分包方需要得到买方的安全评估及许可。

2.卖方必须制订其相应的安全管理制度并保证在合同期间得到执行。包括但不限于为员工购买相应的社会保险，建立职业健康监护,培训体系,劳动防护用品管理等。卖方必须保证其所使用的设备、工具、个人防护用品符合国家及买方的安全规定。买方有权根据情况对卖方的安全管理体系进行审核, 不定期检查和监督卖方以及卖方雇佣方的安全方面的工作（包括设备、人员等）。

3.卖方必须保证其员工有相应的从业资格，并已经通过买方的安全培训。买方为卖方提供入厂安全培训和必要的作业前安全培训。

4.卖方必须保证其员工作业前进行工作中的职业危害&安全风险分析，相关作业还应得到安全许可，定期进行安全检查并及时消除存在的安全隐患。买方现场负责人协助卖方开展工作风险分析、安全隐患排查和安全事故调查和分析。

5.卖方不得安排未成年人员在可能存在职业病危害的岗位，不得安排孕期，哺乳期的女职工从事与本人和胎儿、婴儿有害的作业;不得安排有职业禁忌的员工在危害岗位。

6.卖方对在现场工作的员工的安全负有全部的管理及监护责任，同时为管理或监护不善导致的一切后果承担相应的经济和法律责任。买方应及时确认卖方的保护措施并指导卖方以安全的方式开展工作。

7.卖方必须保证此项目经买方同意后，才能被试运行或被使用。

8.卖方必须按买方要求及时、如实报告相关安全事件及所有事故。

9.卖方违反约定内容时，买方有权要求卖方限时整改，必要时可以由第三方整改，所有费用、误工时间由卖方自行承担，买方不再进行补偿。

10.本安全协议并不表示可以免除卖方确保其员工必须遵守安全操作方面的法律责任、职责和义务。

11.如卖方人员违反上述约定内容，买方可以立即向卖方收取一定金额作为违约金（详细按照买方的相关规定执行），可以立即进行停工整顿，可以终止合同，所造成的损失由卖方承担。

违章处置约定（所有违章违约金以现金方式及时兑现）：一般违章：扣200元/人·次；严重违章：扣400元/人·次；管理责任：直接违章人员违约金额的50%；重复违章：对连续7个工作日内卖方重复出现类似违章，每增加一次按翻番金额计算(如第二次一般违章400元，第三次800元，第四次1600元，依此类推)。

事故处置约定：卖方首先全部承担对买方、卖方及第三方的所有经济损失及法律责任；卖方因为违章发生医疗救助事故的，按违章违约金金额的5倍收取；发生损失工作日事故，扣违约金5万元/人·次，责任合同方停工整顿；发生死亡事故，扣违约金20万元/人·次，责任合同方停工整顿，原则上从合格合同方名录中除名；故意隐瞒损失工作日事故及以上事故不报的，将立即终止合同，没收安全风险保证金，情节严重者按照国家相关法律提起诉讼，赔偿招标方的所有损失，承担所有法律责任并从合同方名录中永久除名；

   12.如果卖方出现多次违章纠正无效的，或没有按期完成安全隐患整改有重大安全隐患的，或其它极有可能发生死亡等重大事故的，买方可以对卖方进行停工整顿，或终止合同执行,所造成损失由卖方自行承担。

附件九：廉政协议书


合同号：                               

为在物资采购过程中使双方各级管理人员保持廉洁从业，防止各种不正当行为的发生，经买、卖双方协商，一致同意签订本《廉政协议书》，并以此作为买、卖双方共同遵守的廉洁从业行为准则。


一、买方义务


1.买方应对本单位工作人员进行廉洁从业教育，必须自觉遵守党和国家制定的政策、法律、法规及党风廉政建设方面的有关规定。


2.买方有责任监督、举报在物资供应中的不廉洁行为，必须遵守“守合同、重信用”的原则，不得以欺诈、强迫等行为或手段损害卖方利益。


3.买方工作人员不得向卖方索要好处费或收受回扣，不得以任何理由接受卖方的礼金、礼品、有价证券、支付凭证和商业预付卡等，不得在卖方报销任何应由买方单位或个人支付的费用。


4.买方工作人员不得参加卖方的宴请、外出旅游和营业性娱乐活动，严禁与卖方人员在一起赌博。


5.买方工作人员不得要求或接受卖方为其住房建设和装修、婚丧嫁娶、亲属的工作安排以及出国等提供方便。


6.买方工作人员不得向卖方介绍自己的亲属、亲友从事与买方物资采购有关的经济活动。


二、卖方义务


1.卖方应对本单位工作人员进行廉洁从业教育，必须自觉遵守党和国家制定的政策、法律、法规及党风廉政建设方面的有关规定。


2.卖方有责任监督、举报在物资采购中的不廉洁行为，必须遵守“守合同、重信用”的原则，不得以贿赂、欺诈等行为或手段损害买方利益。


3.卖方不得安排买方工作人员或亲属在卖方单位兼职上班或从事经营活动。


4.卖方不得宴请买方工作人员，或向买方工作人员赠送礼金、礼品、有价证券、支付凭证和商业预付卡等。


5.卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就物资采购进行私下商谈或达成默契。


6.卖方不得以任何理由为借口，邀请买方工作人员外出旅游、进入营业性娱乐场所或赌博等。


7.卖方不得为买方单位和个人购置或者提供通讯、交通工具、家电、办公用品等物品。


8.卖方不得接受买方工作人员或工作人员介绍的亲属、亲友从事物资采购经济活动。


9.卖方不得为买方工作人员提供住房建设或装修，不得参与买方工作人员及其亲属的婚丧嫁娶，不得为买方工作人员及其亲属进行工作安排或提供出国方便等。


三、违约责任


1.买卖双方自觉履行本协议并互相监督，如发现对方工作人员有违反上述协议之行为者，应予以抵制，并及时向双方主要领导或纪检监察部门反映。


买方举报电话：027-87773971   13597613266；


买方举报信息受理邮箱：jj@huaxincem.com。


2.买方发现卖方有违反本协议行为的，将根据具体情节和造成的后果，依法追究卖方赔偿责任，直至终止物资采购合同。
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ByPass设备表


															工程代号及名称						华新水泥（丽江）有限公司
ByPass工程																		审核


																																							校对


															项目代号及名称						丽江-Bypass																		编制


															布 置 图 号						EYLJ-BP-4A-PD																		日期			5/22/26


			编号			资产代码						名   称    型   号      规   格												单
位			数
量			单重			总重			设  备  来  源      
（图号 厂名 备注）


																														(kg)			(kg)


			02-1			4A1-EJ1						金属膨胀节			规格：φ1000mm									个			1						110			用于烟室出口管道


															轴向膨胀量：50mm																					现场打浇注料，厚度150mm


															径向膨胀量：50mm


															粉尘浓度：<300g/Nm3


															温度：～1200℃


															粉尘性质：旁路灰


			02-2			4A1-EJ2						金属膨胀节			规格：φ1000mm									个			1						110			用于急冷室进口管道


															轴向膨胀量：50mm


															径向膨胀量：50mm


															粉尘浓度：<300g/Nm3


															温度：～450℃


															粉尘性质：旁路灰


			02-4			4A1-EJ3						非金属膨胀节			规格：φ750mm									个			1						100			用于收尘器进出口风管


															轴向膨胀量：100mm


															径向膨胀量：50mm


															粉尘浓度：<10mg/Nm3


															温度：200℃，max280℃


															粉尘性质：旁路灰


			03			4A1-LD1						电动百叶阀			型号：									台			1						220


															规格：Φ600mm																					通过介质为空气


															压力：800Pa


			03M			4A1-LD1.Z1						电动执行机构			型号：									台			1									电气订货(角行程)


															输出力矩：300N.m																					扭矩由阀门厂家核实


															输入信号：4~20mA


															电源：380V，50HZ


			04			4A1-FX1						冷却风机			型号：									台			1						220


															风量：18000m3/h


															全压：800Pa


															介质：空气


			04M			4A1-FX1.M1						电动机			型号：									台			1									随设备订货


												（变频调速）			功率：5.5kw																					功率由厂家核实


															电压：380V


															转速：1450r/min


			05			4A1-SG1						气动插板阀			规格：φ1000									台			1						800			阀板、阀体材质SUS304


															粉尘浓度：<300g/Nm3																					阀体厚度：10mm


															粉尘性质：旁路灰																					阀板厚度：16mm


															压力：-2500~1000Pa																					配对法兰


															温度：450℃，max600℃


															安装位置：倾斜35°安装


			05M			4A1-SG1.V1						气动推杆			型号									台			1									随设备订货


															气缸压力：0.4MPa


			07			4A1-MC1						喷雾塔			φ2400mm									套			1									用于急冷室


			08			4A1-SC1						螺旋输送机			规格：U400×7500mm									台			1						1200


															输送量：15m3/h


															输送物料：Bypass ash


															物料温度：≤300℃


															物料含水率：≤1%


			08M			4A1-SC1.M1						减速电机			型号：									台			1									随设备订货


															功率：5.5kw																					功率由厂家核实


															速比：37.13


															电压：380V


			10			4A1-LD2						电动百叶阀			型号：									台			1						88


															规格：Φ400mm																					通过介质为空气


															压力：-1000Pa


			10M			4A1-LD2.Z1						电动执行机构			型号：									台			1


															输出力矩：300N.m																					扭矩由阀门厂家核实


															输入信号：4~20mA


															电源：380V，50HZ


			11-1			4A1-BF1						袋式收尘器			型号:FDYL50-4									台			1						30000			含星型卸料装置重量


															处理风量:34000m3/h


															过滤风速：0.94m/min


															总过滤面积：603m2


															入口烟气温度：


															≤200℃，280℃(瞬时)


															进口气体含尘浓度：


															≤300g/Nm3


															出口气体含尘浓度：


															≤10mg/Nm3


															设备阻力：≤1500Pa


															耗气量：1.0Nm3/min


															从进气向出气看，进出风道在右侧


			11-2			4A1-SCA						螺旋输送机			规格：U400×4700mm									台			1


															输送量：15m3/h


															输送物料：Bypass ash


															物料温度：≤300℃


															物料含水率：≤1%


			11-2M			4A1-SCA.M1						减速电机			型号：									台			1									随袋收尘订货


															功率：4kw																					功率由厂家核实


															速比：37.13


															电压：380V


			11-3			4A1-SGA						手动插板阀			规格：400×400mm									台			1									随袋收尘订货


			11-4			4A1-RFA						星型卸料装置			规格：400×400mm									台			1


			11-4M			4A1-RFA.M1						减速电机			功率：2.2kw									台			1									功率由工厂核实


			13			4A1-FN1						系统风机			型号：									台			1						4300			风机本体、变频电机、整体底座、减震器、进出口软连接等


															风量：38000m3/h


															全压：4500Pa


															冷却水耗量：1~1.5m3/h


															旋向：左旋90°（暂定）


															介质温度：200℃，Max280℃


			13M			4A1-FN1.M1						电动机			型号：									台			1									随设备订货


												（变频调速）			功率：90KW																					功率由厂家核实


															电压：380V


															转速：1450r/min


			14			4A1-LD3						电动百叶阀			规格：φ800mm									个			1						280


															粉尘浓度：<10mg/m3


															粉尘性质：旁路灰


															压力：0~3500Pa


															温度：≤200℃，max280℃


															风管倾斜角度：0°


			14M			4A1-LD2.Z1						电动执行机构			型号：									台			1


															输出力矩：1000N.m																					扭矩由阀门厂家核实


															输入信号：4~20mA


															电源：380V，50HZ


			15			4A1-CV1						链式输送机			规格：FU270X23000mm									台			1


															输送量：30m3/h


															输送物料：Bypass ash


															物料温度：~250℃


															主轴转速：8r/min


															链速：13.5m/min


			15M			4A1-CV1.M1						减速电机			型号：XWD8-59-7.5KW									台			1									随设备订货


															功率：7.5kw																					功率由厂家核实


															电压：380V


			16			4A1-BK1						散装机			规格：DN300mm									台			1						390


			16M			4A1-BK1.M1						减速电机			功率：0.75kw									台			1									功率由厂家核实


			17			4A1-BF2						单机收尘器			型号:									台			1


															处理风量:5500～6000m3/h


															过滤风速：1.5m/min


															总过滤面积：58m2


															进口气体含尘浓度：


															≤30g/Nm3


															出口气体含尘浓度：


															≤30mg/Nm3


															设备阻力：800～1500Pa


															耗气量：0.25Nm3/min


			17-1			4A1-FV1						重力翻板阀			规格：400×400mm									台			1									随设备订货


			17-3			4A1-FN2						收尘风机			型号：									台			1						4300			随设备订货


															风量：m3/h


															全压：Pa


			17-3M			4A1-FN2.M1						电动机			型号：									台			1									随设备订货


															功率：7.5KW																					功率由工厂核实


															电压：380V


															转速：1450r/min


			19			4A1-AB1~8						空气炮			型号：									台			2						640


						4A1-AB1~8.V1									容积：100L


															工作压力：0.35～1.0MPa


															冲击力：5390～14970N


															功率：10.5W																					功率由厂家核实


															充气管线控制元件																					随设备订货


															电磁阀									个												随设备订货


															快速排放门									个												随设备订货


															过滤器									个												随设备订货


															控制箱									个			1									随设备订货
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设备技术参数表


			袋式收尘器系统


			序号			名称			单位			工况50000m3/h			备注


			1			型号


			2			布置形式						露天布置，平进平出


			3			处理风量			m3/h			≤50000


			4			温度			℃			正常≤240℃，最大280℃  


			5			进口含尘浓度			g/Nm3			≤300


			6			出口含尘浓度			mg/Nm3			≤10


			7			除尘效率			%			≥99.99


			8			总过滤面积			m2			964


			9			总过滤风速			m/min			0.86


			10			压缩空气用量			m3/min


			11			压缩空气压力			Mpa


			12			正常工作压力			Pa			6000


			13			容许最大工作压力			Pa			8000


			14			每次脉冲耗气量			m3/min


			15			最小脉冲时间			s


			16			最大漏风率			%			≤2


			17			气体温降			℃			≤20


			18			设备总重			kg


			19			温度传感器						有


			20			压差传感器						有


			21			过滤室数			室			1


			22			单室滤袋数量			条			320


			23			滤袋总数量			条			200


			24			滤袋形式						圆筒卡箍


			25			滤袋材质						玻纤覆膜PTFE


			26			滤袋直径			mm			160


			27			滤袋长度			m			6


			28			滤袋克重			g/m2


			29			滤袋寿命			年			≥1


			30			滤袋制造商						中材科技（南玻院）


			31			滤袋更换方式						顶部换袋


			32			袋笼材质						冷拔钢丝


			33			袋笼长度			m			6


			34			袋笼筋数			根			24


			35			袋笼防腐						有机硅烘烤处理


			36			袋笼单重			kg


			37			脉冲阀数量			只			20


			38			单阀喷出滤袋数量			条			10


			39			脉冲阀规格


			40			脉冲阀制造商						Autel/Goyon


			41			清灰方式						脉冲在线清灰


			42			清灰控制方式						定时/定压可调


			43			壳体材质						Q235B


			44			壳体厚度			mm			5


			45			壳体重量			kg


			46			灰斗形式						长锥形			配振打装置


			47			灰斗材质						Q235B


			48			灰斗厚度			mm			5


			49			灰斗个数						1


			50			灰斗重量			kg


			51			灰斗存灰量			m3


			52			灰斗检修门规格						500X500


			53			花板做法						激光切割


			54			花板材质						Q235B


			55			花板厚度			mm			6


			56			花板重量			kg


			57			螺旋输送机


			58			螺旋输送机规格						U400x5000


			59			输送能力			m3/h 			30


			60			螺旋壳体材质


			61			螺旋壳体厚度			mm


			62			螺旋轴材质


			63			螺旋轴直径			mm


			64			螺旋叶片材质


			65			螺旋叶片厚度			mm


			66			电机功率			KW			5.5			　厂家核实电气功率


			67			电机转速			r/min


			68			电机厂家


			69			减速机型号


			70			减速机型式						硬齿面


			71			减速机厂家						国贸/泰隆


			72			螺旋输送机重量（含电机减速机）			kg


			73			手动插板阀


			74			手动插板阀型号						400X400


			75			手动插板阀材质


			76			手动插板阀重量			kg


			77			回转锁风阀


			78			锁风阀型号						400X400


			79			锁风阀数量			只			1


			80			下料量			m3/h


			81			电机功率			KW			2.2			　厂家核实电气功率


			82			电机转速			r/min


			83			电机厂家


			84			减速机型号


			85			减速机型式						硬齿面


			86			减速机厂家						国贸/泰隆


			87			锁风阀重量（含电机减速机）			kg


						输送物料：窑灰，容重0.6~0.9t/m3，物料温度≤300℃，含水率≤1%，含氯量≤15%


						螺旋输送机U400X6400mm，1台，中间不得设置吊轴承，详见设备图纸。


			序号			技术描述			单位			供应商数据			备注


						基础参数


			1			规格型号


			2			输送能力			m3/h 			15


			3			正常运行时物料填充率			%


			4			螺旋长度			m			6.4


			5			输送倾角			°			0


			6			喂料点倾角			°			90


			7			总重量			t


						螺旋壳体


			8			壳体形式						U型


			9			材质						Q235


			10			厚度			mm			6


			11			壳体重量			Kg


						螺旋叶片


			12			叶片外缘直径			mm 			400			出料口处不要叶片　


			13			螺距			mm 			400


			14			叶片外缘与壳体间隙			mm 			25


			15			叶片材质						16Mn


			16			叶片厚度			mm 			12


						螺旋主轴


			17			轴直径			mm 			108			不得低于此直径


			18			轴材质						45#


			19			轴重量			Kg


						螺旋主轴端面轴承


			20			制造商						哈瓦洛


			21			规格型号


			22			安装形式						底座


			23			轴承密封形式


						电机


			24			制造商									建议皖南/西门子/长电


			25			规格型号


			26			防护等级						IP55


			27			绝缘等级						F


			28			电压			V			380


			29			装机功率			kW			7.5			　厂家核实电气功率


			30			电机转速			r/min


						减速机


			31			制造商									建议国茂/泰隆


			32			规格型号									硬齿面减速机


			33			速比


			34			功率			kW


			35			服务系数


						润滑


			36			减速机润滑			油脂/稀油/自润滑			稀油


			轴流风机


			序号			名称			单位			参数			备注


			1			型号


			2			风机数量			台			1


			3			风量			m3/h			18000


			4			全压			Pa			800


			5			海拔			m			2150


			6			工作转速			r/min


			7			轴功率			KW


			8			风机效率			%


			9			总重量（不含电机）			kg


			10			叶轮外径			mm


			11			叶轮厚度			mm


			12			叶轮/叶片材质


			13			叶片形式


			14			叶轮重量			kg


			15			电机型号


			16			电机电压			V			380


			17			电机功率			KW			11			　厂家核实电气功率


			18			变频范围			Hz			5~50


			19			电机转速			r/min			1450


			20			防护等级						IP54


			21			绝缘等级						F


			22			电机重量			kg


			23			电机厂家


			24			机壳材质


			25			机壳厚度			mm


			26			机壳重量			kg


			27			风机总重（含电机）			kg


			散装头


			序号			名称			单位			技术参数			备注


			1			物料


			2			处理物料						旁路灰/窑灰


			3			容重			t/m3			0.6~0.9


			4			散装机


			5			装料能力			t/h			≥150


			6			是否收尘一体						否


			7			散装头伸缩距离									详见图纸


			8			卷扬装置


			9			起升速度			m/min			8


			10			额定起重量						1000


			11			额定电压						380


			12			升降电机型号


			13			功率			KW			0.75			　厂家核实电气功率


			14			减速机型号


			15			减速机型式						硬齿面


			16			减速机厂家


			17			钢丝绳长度			m			5.5


			18			无尘散装下料头


			19			规格


			20			耐磨措施						16Mn


			21			伸缩头形式						内+外高强度伸缩袋


			22			料位探测器


			23			型号


			24			制造厂家


			25			密封箱体


			26			材质


			27			设备总重


			28			重量			Kg


			29			电控装置


			30			有无独立控制柜						有


			31			电控柜防护等级						IP54


			32			电控柜静电喷漆						是


			33			电器主要元件品牌


			34			模拟量使用信号隔离器						有


			35			具备就地和远程						有


			36			具备与中控DCS系统接口						有


			37			配套相应的电缆格兰头						有





			斗式提升机


			序号			技术参数描述			单位			技术参数			备注


			1			喂料


			2			设计物料						旁路灰/窑灰


			3			容重			t/m3			0.6~0.9


			4			物料温度			°C			≤180


			5			基本参数


			6			型号						NE30			进出料口各配1件振打电机


			7			正常提升能力			m3/h			15


			8			最大提升能力			m3/h			20


			9			填充率 - 额定			%


			10			头尾轮中心距			m			13


			11			提升速度 - 主传			m/s


			12			斗子


			13			制造商


			14			容量			L


			15			斗子间距			 mm


			16			材质						Q235


			17			板厚			mm			4


			18			耐磨保护位置						料斗前沿


			19			耐磨板 - 材质			 			16Mn


			20			耐磨板厚			mm			4.5


			21			斗子是否带通风孔			是/否			是


			22			与链条的连接形式						螺栓连接


			23			螺栓强度			MPa


			24			链条


			25			型号						NE30


			26			类型


			27			制造商


			28			节距			mm


			29			链轮


			30			头部链轮: 齿轮节径			mm


			31			尾部链轮: 齿轮节径			mm


			32			轴承


			33			制造商						哈瓦洛


			34			头轮轴承型号


			35			尾轮轴承型号


			36			轴承润滑形式						油脂


			37			壳体


			38			材质						Q235


			39			厚度			mm			4


			40			出口溜子衬板			是/否			是


			41			溜子衬板厚度			mm			10


			42			检修门数量						4


			43			电机型号


			44			电机电压			V			380


			45			电机功率			KW			7.5			　厂家核实电气功率


			46			变频范围			Hz			5~50


			47			电机转速			r/min			1450


			48			防护等级						IP54


			49			绝缘等级						F


			50			电机重量			kg


			51			电机厂家


			52			减速机型号


			53			减速机速比


			54			减速机厂家


			55			减速机型式						硬齿面


			56			是否有头部检修平台			是/否			是
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旁路除尘器设备明细-供参考20260616.docx
华新丽江公司旁路放风设备采购明细

		除尘器型号：CTB-34000/10-Ⅲ本体

		



		序号

		名称

		规格

		



		

		22

		安全护拦

		12.25

		



		

		23

		（爬梯）

		14.44

		



		

		24

		楼梯

		

		



		

		25

		布袋

		Ф160×6000

		



		

		26

		袋笼

		Ф160×5950

		



		

		27

		脉冲阀

		2.5吋

		



		

		28

		脉冲控制仪

		

		



		

		29

		盖板密封橡胶

		

		



		

		

		

		

		



		

		31

		插板阀

		400×400

		



		

		32

		拉链机

		FU270×23000

		



		

		33

		星型卸灰阀

		400×400

		



		

		34

		螺旋输送机

		U400×4700

		



		

		35

		螺旋输送机

		U400×7500

		



		

		36

		振打器

		

		



		

		37

		PLC电控

		

		



		

		38

		安装费

		

		



		

		39

		合计

		

		



		

		

		

		

		



		除尘器型号：CTB-5500/10-Ⅲ本体

		



		

		18

		安全护拦

		12.25

		



		

		19

		（爬梯）

		14.44

		



		

		20

		楼梯

		

		



		

		21

		布袋

		Ф160×6000

		



		

		22

		袋笼

		Ф160×5950

		



		

		23

		脉冲阀

		2.5时

		



		

		24

		脉冲控制仪

		

		



		

		

		

		

		



		

		26

		手动插板阀

		

		



		

		28

		星型卸灰阀（锁风阀）

		

		



		

		

		PLC电控

		

		



		

		30

		安装费

		

		



		

		31

		合计

		

		



		三

		1

		高温离心风机

		

		



		

		4

		轴承22324

		

		



		

		5

		支架

		

		



		

		6

		联轴器

		

		



		

		7

		电动执行器

		

		



		

		8

		变频电机

		4P75KW皖南

		



		

		9

		地脚螺栓

		

		



		

		

		安装费

		

		



		

		10

		合计

		

		



		











四

		1

		离心风机

		

		



		

		2

		进风口调节门

		

		



		

		5

		支架

		

		



		

		8

		电机

		Y2P11KW 皖南

		



		

		10

		合计

		

		



		五

		

		轴流风机

		

		



		

		

		主机

		

		



		

		

		变频电机

		Y4P-7.5KW 皖南

		



		

		

		

		

		



		

		

		安装费

		

		



		

		

		合计

		

		



		六

		

		进口出口管道、喷雾塔等

		

		



		

		1

		金属澎涨节

		Q235

		



		

		2

		30°弯头

		δ-6/Q235

		



		

		3

		直管、两个方园接头

		δ-6/Q235-Ф1000

		



		

		4

		35°弯头

		δ-6/Q235

		



		

		5

		金属澎涨节

		Q235

		



		

		6

		14园变方管

		δ-6/Q235

		



		

		7

		方弯管

		δ-6/Q235-55°

		



		

		8

		喷雾塔

		δ-12/Q355 Ф2400×L12.2

		



		

		8-1

		出风筒

		Ф1000×H1600

		



		

		8-2

		蜗壳

		δ-12/Q355-H1400

		



		

		8-3

		上盖板下封板

		δ-12/Q355-

		



		

		8-4

		主筒

		δ-12/Q355-10150

		



		

		8-5

		灰斗园锥体

		δ-6/Q355-650

		



		

		8-6

		灰斗漏口段

		δ-6/Q355-1550

		



		

		8-7

		灰斗加筋

		100×δ-Q235-10-51m

		



		

		8-8

		02滑动支座

		δ-16、20/Q235-

		



		

		8-9

		04支座

		δ-16、20/Q235-

		



		

		8-10

		小计

		

		



		

		9

		16变径管

		δ-6/Q235

		



		

		10

		17应急冷风管

		δ-6/Q235

		



		

		11

		18直管（除尘器进出管道）

		δ-6/Q235-Ф750

		



		

		12

		19弯管

		δ-6/Q235-Ф750

		



		

		13

		23弯管

		δ-6/Q235-

Ф750-30°

		



		

		14

		24园变方管、除尘器进口接头

		δ-6/Q235-Ф750-方进口750×1135×3500

		



		

		15

		25出口方管

		δ-6/Q235-Ф750

		



		

		16

		27弯头、风机进口锥体

		δ-6/Q235-Ф750

		



		

		17

		支撑2处

		口200-δ-6/-37.68-δ-8/Q235-δ-16/Q235

		



		

		18

		支撑1处

		口200-δ-6/-37.68-Q235

		



		

		

		安装费

		

		



		

		

		小合计

		

		



		

		19

		散装机（散装头）

		

		



		

		20

		4A1-EJ1

		金属膨胀节

		



		

		

		4A1-EJ2

		金属膨胀节

		



		

		

		4A1-EJ3

		非金属膨胀节

		



		

		

		4A1-LD1

		电动百叶阀（含电动执行机构）

		



		

		

		4A1-SG1

		气动插板阀（含配套气动推杆）

		



		

		

		4A1-LD2

		电动百叶阀（含电动执行机构）

		



		

		

		4A1-LD3

		电动百叶阀（含电动执行机构）

		



		

		

		4A1-AB1~8

		空气炮2套（100L）；马丁牌

		



		

		

		安装费

		

		



		

		

		小合计

		

		



		

		

		总合计

		

		































































[bookmark: _GoBack]以上清单仅供参考，请按图纸内容进行报价包干，图纸及详细要求祥见下方附件。报价前请现场实地踏勘后再行报价，报价含税、含运费、含现场安装费、含现场吊车费、含现场搭架费、含现场管道喷漆费、含旋风筒耐磨防腐费用等可能产生的相关费用。

交货期：2026年7月31日前，所有设备及配件等运输到达我司。
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螺旋、斗提、收尘器、散装头、轴流风机.xls
ByPass设备表

		编号		资产代码				名   称    型   号      规   格								单
位		数
量		单重		总重		设  备  来  源      
（图号 厂名 备注）

																				(kg)		(kg)

				4A1-FX1				冷却风机		型号：						台		1

										风量：18000m3/h

										全压：800Pa

										介质：空气

				4A1-FX1.M1				电动机		型号：						台		1						随设备订货

								（变频调速）		功率：11kw														功率由工厂核实

										电压：380V

										转速：1450r/min

				4A1-SC1				螺旋输送机		规格：U400×6400mm						台		1

										输送量：15m3/h

										输送物料：Bypass ash

										物料温度：≤300℃

										物料含水率：≤1%

				4A1-SC1.M1				减速电机		型号：						台		1						随设备订货

										功率：7.5kw														功率由厂家核实

										速比：

										电压：380V

				4A1-BE1				斗式提升机		头尾中心距：13000mm						台		1

										输送量：15m3/h

										斗速：

										斗容：

										斗距：

				4A1-BE1.M1				减速电机		型号：						台		1

								（变频调速）		功率：7.5KW

										从进料向出料看，传动在右侧

				4A1-BF1				袋式收尘器		型号:						台		1

										处理风量:50000m3/h

										过滤风速：0.86m/min

										总过滤面积：964m2

										滤袋数量：320只

										滤袋规格：φ160x6000

										入口烟气温度：

										≤200℃，280℃(瞬时)

										进口气体含尘浓度：

										≤300g/Nm3

										出口气体含尘浓度：

										≤10mg/Nm3

										设备阻力：≤1500Pa

										耗气量：1.0Nm3/min

										从进气向出气看，进出风道在左侧

				4A1-SCA				螺旋输送机		规格：U400×5000mm						台		1

										输送量：30m3/h

										输送物料：Bypass ash

										物料温度：≤300℃

										物料含水率：≤1%

				4A1-SCA.M1				减速电机		型号：						台		1						随袋收尘订货

										功率：5.5kw														功率由厂家核实

										速比：

										电压：380V

				4A1-SGA				手动插板阀		规格：400×400mm						台		1						随袋收尘订货

				4A1-RFA				星型卸料装置		规格：400×400mm						台		1						随袋收尘订货

				4A1-RFA.M1				减速电机		功率：2.2kw						台		1						功率由工厂核实

				4A1-BK1				散装机		规格：DN300mm						台		1

				4A1-BK1.M1				减速电机		功率：0.75kw						台		1						功率由厂家核实
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健 康 安 全 协 议 

（生产现场作业类）

甲方：                                         

乙方：                                          

根据甲乙双方签订的               合同（合同编号：        ），为明确双方的安全生产责任，确保乙方在合同履行期间的健康安全，根据国家有关法律法规和甲方的健康与安全要求，双方协商一致并自愿签订本协议。

一．健康安全责任


（一）健康安全责任人


1.1 甲方项目安全负责人为                   ，指派的现场安全责任人是：               。


1.2 乙方项目安全负责人为                   ，指派的现场安全责任人是：               。


（二）甲方健康安全责任


1.3甲方应当对乙方及其分包商的安全资质证书有效性、人证合一进行审核；

1.4甲方有责任和义务告知乙方现场岗位存在的职业危害因素及检测结果，公司的职业健康安全管理要求；


1.5甲方应提醒和监督在现场的乙方员工遵守公司的职业健康安全要求，发现乙方员工违章时有义务制止并通知乙方；


1.6甲方应维护和完善现场的各类职业健康安全防护设施设备正常运行，配置完善各类提醒，警告及告知标牌；


1.7甲方有责任督促乙方完善相应的职业健康安全管理制度和体系，要求其管理符合国家及公司的要求，尽最大可能避免职业伤害和职业病、安全事故的发生。 

（三）乙方健康安全责任


1.8 乙方必须遵守国家的职业健康&安全相关法律、法规及甲方的职业健康&安全政策、规定，如违反国家法律法规及甲方相关健康安全规定而发生职业伤害事故及安全事故，由乙方承担所有的经济责任及法律责任。


1.9由乙方及分包商人员因2.1条款原因而引起的政府罚款（包括对甲方的部分）将由乙方完全承担；乙方及其分包商人员产生轻微事故、损失工作日以上安全事故，乙方应承担相应的违约责任（见第四条《违约责任》）；

1.10乙方对自己员工和分包商负有完全的健康安全管理责任，健康安全事故引起的所有损失由乙方承担；

1.11乙方对所属员工的职业健康&安全负有全部的管理及监护责任，同时为管理或监护不善导致的一切后果承担相应的经济和法律责任。


1.12乙方必须制订其相应的职业健康&安全管理制度并保证在作业期间得到执行。包括但不限于为员工购买相应的工伤、社会保险，建立职业健康监护体系，培训告知体系，劳动防护用品管理体系及员工个人职业健康档案等，并按国家要求定期执行和检查执行效果，并承担所有的经济及法律责任；


1.13 乙方主合同需要再次分包，乙方须确保分包方得到甲方的安全部门同意。


1.14乙方应提供符合作业项目的等级资质证书、安全资质证书和入场特种作业人员操作证书（安全资质证书包括但不仅限于以下：安全生产许可证、负责人安全资格证、安全管理资格证、特种作业资格证（电工证、焊工证、爆破证、压力容器操作证、起重作业操作证）等；

1.15 乙方应了解合同履行过程中的健康安全因素和甲方现场状况及安全因素；

1.16 乙方不得安排未成年人员在可能存在职业病危害的岗位，不得安排孕期，哺乳期的女职工从事与本人和胎儿、婴儿有害的作业；不得安排有职业禁忌的员工在危害岗位。


1.17乙方应对自己员工和其分包商人员进行充分的健康安全培训，培训内容包括国家法律法规、安全制度、安全操作规程、现场安全因素、甲方安全管理制度；

1.18乙方进场施工人员进场施工前应持本《健康安全协议》到甲方安全部门接受培训；由甲方安全部门对所有的进场施工从业人员进行健康安全培训；


1.19乙方必须保证其所使用的设备、工具、个人防护用品符合国家法规及甲方的职业健康&安全规定。


1.20乙方必须保证其员工作业前进行工作中的职业危害&安全风险分析，相关作业还应得到安全许可，定期进行安全检查并及时消除存在的安全隐患，并保存相关文档。


1.21乙方有责任和义务要求员工保护甲方现场的各类职业健康安全防护设备设施，标识的完整，发现异常有义务报告并立即停止作业；


1.22乙方有责任和义务配合和要求员工遵守甲方为保护员工健康安全而设立的各类职业健康安全规章制度，设备设施操作规程，防护用品采购维护保养更换要求等；


1.23乙方对乙方员工在公司现场工作的职业健康安全负有全部的培训及管理、提醒、告知、监督责任，并有义务承担因工作现场存在的职业危害因素而导致乙方员工，发生职业伤害或职业病负有全部的经济和法律责任。


1.24乙方如造成甲方设施设备损坏，应无条件进行赔偿或修复。


二、乙方明确并保证：

（一）乙方同意并保证做到：

2.1若不能遵守本《健康安全协议》的内容，将无条件服从甲方停工整顿决定，并承担相应的损失。


2.2尽管本协议约定了甲方在健康安全方面的责任，但乙方认识到，健康安全施工或作业是乙方的主要义务，除非甲方指令或甲方现场是健康安全事故发生的主要原因，乙方不因本协议的约定而要求甲方对事故造成的后果及经济损失承担任何责任。


（二）乙方履行合同应当遵守法律法规、规章制度、操作规程和甲方管理制度，包括但不仅限于：

2.3国家、地方有关职业健康安全方面的法律法规及规章制度，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

2.4甲方健康安全管理制度：《华新水泥股份有限公司风险评估管理规定（2017年修订稿）》、《华新水泥股份有限公司高处作业安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司能量隔离安全管理规定（2017年修订稿）》、《华新水泥股份有限公司移动设备安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司人员运输安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流运输安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流厂内车辆安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司合同方安全管理规定》及本《健康安全协议》等。

（3） 乙方同意遵守以下健康安全相关要求（但不限于以下要求）：

2.5 乙方用于入场施工或其他作业的工器具或设施、设备，使用前必须得到甲方的检查合格认可。


2.6 必须使用符合国家标准的设备、工器具，不准使用报废的或存在严重安全隐患的设备或工具。


2.7所有特种作业人员或操作特种设备的人员必须持有有效的特种作业操作证。

2.8入场施工或进入生产现场必须按要求正确佩带好安全帽、安全眼镜、安全鞋和带反光条的工作服（或反光背心）。

2.9车辆移动时不准上、下车，车辆停在斜坡时应使用三角木垫住，防止溜车。

2.10故障车辆不在厂区内维修。


2.11在1.8米以上的没有安全防护设施的地方作业，必须系挂好全身式安全带；需要移动时，必须系双挂钩安全带，确保随时处于防护中，如脚手架搭设。


2.12严禁酒后作业，严禁未经许可私自触摸或启动生产设备。


2.13气瓶至少相距5米以上，距离火源至少10米以上，气瓶须固定，并按要求使用瓶帽、压力表、防回火阀。

三、违约责任

（一）违约责任承担原则和依据

3.1对违反甲方相关健康、安全、消防规定的行为，甲方可采取违约处罚、停工整顿直至终止合同。


3.2不同的处罚方法可同时执行。


3.3安全处罚造成的所有损失由乙方自行承担。


（二）违约处理程序


3.4违约处罚决定将直接从甲方给乙方支付的合同款项中扣除。


3.5对乙方的安全违约处罚将通过安全周例会、安全公告等形式进行通报批评，并作为今后合作的评选条件。

3.6本协议未涉及到的违章行为，甲方项目负责人可有权定义其行为属一般违章还是严重违章以及处罚额度，并据此进行处罚。


（三）违章和事故处罚

乙方如因违反本《健康安全协议》，造成发生违章行为或健康安全事故等，乙方同意按以下约定承担违约责任。

3.7口头警告：

在甲方现场检查中发现的一般或轻微安全隐患，甲方可能向乙方及其分包商发出口头警告，乙方及其分包商应及时组织人力解决所发现的隐患。


3.8乙方有下列情形之一，构成一般违章的，应向甲方支付违约金100-500元/人•次，若不及时纠正违章行为者将被逐出甲方工厂，重新接受甲方安全培训，并经考试合格后，方能重返工厂作业。

3.8.1 未经甲方安全培训合格的人员入场作业的；

3.8.2 生产或施工现场人员没有或不正确配戴安全防护品，如未戴安全帽等；

3.8.3 作业环境杂乱影响正常通行的；

3.8.4 未经甲方许可私自接电的；

3.8.5 在禁烟区吸烟的；

3.8.6 在厂区内行走不走人行道的；

3.8.7 不遵守驾驶安全规定的，如在厂区内超速行驶的、驾乘时不系安全带、驾驶时接打手机等；

3.8.8 未执行工完场清的；

3.8.9 在收到甲方《安全隐患整改通知单》后，在限定时间内无正当理由未解决现场隐患的等；


 3.8.10其他违反甲方安全规定的一般违章行为。

3.9乙方有下列情形之一，构成严重违章的，应向甲方支付违约金500-3000元/人•次，若不及时纠正违章行为者将被逐出甲方工厂，重新接受甲方安全培训，并经考试合格后，方能重返工厂作业。


3.9.1 入场作业前未进行作业前的风险分析就开始作业的；

3.9.2 高风险作业未获得工作许可证后就开始作业的；

3.9.3 没有严格执行能量隔离就开始作业的；

3.9.4 存在坠落风险的高处作业不采取坠落防护措施的，如系挂好全身式安全带；

3.9.5 违反有限空间作业、受限区域内动火作业、清堵作业安全管理程序的；

3.9.6 使用未经甲方安全验收合格的脚手架的；

3.9.7 未经甲方授权，私自驾驶甲方车辆的；

3.9.8 使用叉车、装载机等工程车辆载人的；

3.9.9 随意破坏安全附件，打开已封闭的孔洞、随意破坏上锁箱等；

3.9.10 工作结束后未按规定恢复安全附件的；

3.9.11 有可能影响到其他人员的安全时未协调或取得同意的；

3.9.12 乙方管理人员违章指挥的；

3.9.13 30天内出现两次一般违章的；

3.9.14 其他违反甲方安全规定的严重违章行为。


3.10  乙方履行合同中违反本协议相关约定、发生事故的，承担以下违约责任：


3.10.1 乙方首先承担因事故造成的所有经济损失；

3.10.2 发生轻微事故的，向甲方支付违约金1000-5000元/次；


3.10.3 发生损失工作日（LTI）事故的，向甲方支付违约金5000-20000元/次；

3.10.4 发生死亡事故的，向甲方支付违约金30000元/次以上。


3.10.5 因乙方未尽到本协议约定的义务而发生安全事故导致乙方员工及分包商向甲方索赔，导致甲方损失，该损失应由乙方承担。


3.11  停工整顿


3.11.1如乙方出现严重违章行为的、或多次违章纠正无效的、或没有按时完成甲方规定的安全整改、或作业现场存在重大安全隐患、或发生健康安全事故的情况等，甲方安全部门可强令其进行停工整顿。


3.11.2 停工整顿由甲方安全部门签署停工整顿通知单，乙方无条件执行。


3.12  终止合同

对于多次出现违章，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，甲方有权提前终止主合同。


四．本协议作为主合同附件一同签订，并报送甲方安全部一份，签字盖章后生效与主合同有效期同步。

甲方：                                                  乙方：   


代表签字：                                              代表签字：


日期：                                                  日期：
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健 康 安 全 协 议 

（工厂物流类）

甲方：                           

乙方：                           

根据甲乙双方签订的       物流采购合同（合同编号：          ），为明确双方的安全生产责任，确保乙方在合同履行期间的健康与安全，根据国家有关法律法规和甲方的健康与安全要求，双方协商一致并自愿签订本协议。

一、健康安全责任


（1） 健康安全责任人


1.1甲方项目安全负责人为                   ，指派的现场安全责任人是：               。


1.2乙方项目安全负责人为                   ，指派的现场安全责任人是：               。


（二）甲方健康安全责任


1.3甲方应当对乙方及其分包商的安全资质证书有效性、人证合一进行审核；

1.4甲方有责任和义务告知乙方现场岗位存在的职业危害因素及检测结果，公司的职业健康及安全管理要求；


1.5甲方应提醒和监督在现场的乙方员工遵守公司的职业健康安全要求，发现乙方员工违章时有义务制止并通知乙方；


1.6甲方应维护和完善现场的各类职业健康安全防护设施设备正常运行，配置完善各类提醒，警告及告知标牌；


1.7甲方有责任督促乙方完善相应的职业健康安全管理制度和体系，要求其管理符合国家及公司的要求，尽最大可能避免职业伤害和职业病、安全事故的发生。 

（2） 乙方健康安全责任


1.8 乙方必须遵守国家的职业健康&安全相关法律、法规及甲方的职业健康&安全政策、规定，如违反国家法律法规及甲方相关健康安全规定而发生的职业伤害事故及安全事故，由乙方承担所有的经济责任及法律责任。


1.9由乙方及分包商人员因2.1条款原因而引起的政府罚款（包括对甲方的部分）将由乙方完全承担；乙方及其分包商人员产生轻微事故、损失工作日以上安全事故，乙方应承担相应的违约责任（见第四条《违约责任》）；

1.10乙方对自己员工和分包商负有完全的健康安全管理责任，健康安全事故引起的所有损失由乙方承担；

1.11乙方对所属员工的职业健康&安全负有全部的管理及监护责任，同时为管理或监护不善导致的一切后果承担相应的经济和法律责任。

1.12乙方主合同需要再次分包，乙方须确保分包方得到甲方安全部门的同意。


1.13乙方必须制订其相应的职业健康&安全管理制度并保证在作业期间得到执行。包括但不限于为员工购买相应的工伤、社会保险，培训告知体系，劳动防护用品管理体系等，并按国家要求定期执行和检查执行效果，并承担所有的经济及法律责任；

1.14乙方应提供符合作业项目的等级资质证书、安全资质证书（安全资质证书包括但不仅限于以下：负责人安全资格证、安全管理资格证、道路运输资格证等）

1.15乙方应了解合同履行过程中的健康安全因素和甲方现场状况及安全因素；

1.16乙方应对自己员工和其分包商人员进行充分的健康安全培训，培训内容包括国家法律法规、安全制度、安全操作规程、现场安全因素、甲方安全管理制度；

1.17乙方进场施工人员进场施工前应持本《健康安全协议》到甲方安全部门接受培训；由甲方安全部门对所有的施工从业人员进行健康安全培训； 

1.18乙方必须保证其所使用的车辆、工具、个人防护用品符合国家法规及甲方的职业健康&安全规定。


1.19乙方必须保证其员工作业前进行工作中的职业危害&安全风险分析，相关作业还应得到安全许可，定期进行安全检查并及时消除存在的安全隐患，并保存相关文档。


1.20乙方有责任和义务要求员工保护甲方现场的各类职业健康安全防护设备设施，标识的完整，发现异常有义务报告并立即停止作业；


1.21乙方有责任和义务配合和要求员工遵守甲方为保护员工健康安全而设立的各类职业健康安全规章制度，设备设施操作规程，防护用品采购维护保养更换要求等；


1.22乙方对乙方员工在公司现场工作的职业健康安全负有全部的培训及管理、提醒、告知、监督责任，并有义务承担因工作现场存在的职业危害因素而导致乙方员工，发生职业伤害或职业病负有全部的经济和法律责任。


1.23乙方如造成甲方设施设备损坏，应无条件进行赔偿或修复。


二、乙方明确并保证：

（一）乙方同意并保证做到：


2.1若不能遵守本《健康安全协议》的内容，将无条件服从甲方停工整顿决定，并承担相应的损失。


2.2尽管本协议约定了甲方在健康安全方面的责任，但乙方认识到，健康安全施工或作业是乙方的主要义务，除非甲方指令或甲方现场是健康安全事故发生的主要原因，乙方不因本协议的约定而要求甲方对事故造成的后果及经济损失承担任何责任。


（3） 乙方履行合同应当遵守法律法规、规章制度、操作规程和甲方管理制度，包括但不仅限于：

2.3国家、地方有关职业健康安全方面的法律法规及规章制度，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

2.4甲方健康安全管理制度：《华新水泥股份有限公司风险评估管理规定（2017年修订稿）》、《华新水泥股份有限公司高处作业安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司能量隔离安全管理规定（2017年修订稿）》、《华新水泥股份有限公司移动设备安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司人员运输安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流运输安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司物流厂内车辆安全管理规定》、《华新水泥股份有限公司合同方安全管理规定》及本《健康安全协议》等。

（3） 乙方同意遵守以下健康安全相关要求（但不限于以下要求）：

2.5驾驶人员必须持有有效证件，驾驶准驾车辆。


2.6乙方不准使用报废的、或存在严重安全隐患的车辆和工具。


2.7驾驶员严禁酒后驾车进入厂区。


2.8进入厂区后，严格遵守厂区道路交通安全规定，不得超过规定的速度行驶。


2.9进入厂区车辆，驾驶员必须全程系好安全带，驾驶中严禁接打电话。


2.10运货车辆严格遵守甲方厂区“一人一车”制度（行业限定的特殊情况除外）,驾驶员不允许带小孩、家属等其他闲杂人员进入厂区。


2.11车辆必须停靠在指定位置；驾驶员不能在厂区内随意走动，只能在规定地点休息等候。


2.12驾驶员下车在装卸货区等候时，至少应正确佩带好安全帽、反光背心或带反光条的工作服（休息室除外）。


2.13车辆移动时人员不准上、下车，车辆停在斜坡时应用三角木垫稳固。


2.14在1.8米以上存在坠落风险的高空作业，如车辆盖防雨棚布、到罐车顶上清扫、开关盖操作等，必须沿楼梯、安全平台，并系挂好全身式安全带，在无坠落保护措施的情况下，任何人任何时候均不得从车载爬梯上或下。


2.15故障车辆不在厂区内维修。


2.16严禁未经许可私自触摸或启动生产设备。


2.17违反《中华人民共和国道路交通法》的其他行为。

三、违约责任

（1） 违约承担原则和依据

3.1违约金将直接从甲方给乙方支付的合同款项中扣除。


3.2对乙方的违约将通过安全周例会、安全公告等形式进行通报批评，并作为今后合作的评选条件。

3.3本协议未涉及到的违章行为，甲方项目负责人可有权定义其行为属一般违章还是严重违章以及处罚额度，并据此进行处罚。


（二）违约责任

乙方如因违反本《健康安全协议》，造成发生违章行为或健康&安全事故等，乙方同意按以下约定承担违约责任。

3.4口头警告：

在甲方现场检查中发现的一般或轻微安全隐患，甲方可能向乙方及其分包商发出口头警告，乙方及其分包商应及时组织人力解决所发现的隐患。


3.5乙方有下列情形之一，构成一般违章的，应向甲方支付违约金100-500元/人•次，若不及时纠正违章行为者将可能被逐出甲方工厂，重新接受甲方安全培训，并经考试合格后，方能重返工厂作业。

3.5.1未经甲方安全培训合格的人员入场作业的；

3.5.2生产或施工现场人员没有或不正确配戴安全防护品，如未戴安全帽等；

3.5.3作业环境杂乱影响正常通行的；

3.5.4未经甲方许可私自接电的；

3.5.5在禁烟区吸烟的；

3.5.6在厂区内行走不走人行道的；

3.5.7不遵守驾驶安全规定的，如在厂区内超速行驶的、驾乘时不系安全带、驾驶时接打手机等；

3.5.8未执行工完场清的；

3.5.9在收到甲方《安全隐患整改通知单》后，在限定时间内无正当理由未解决现场隐患的等；


3.5.10其他违反甲方安全规定的一般违章行为。

3.6乙方有下列情形之一，构成严重违章的，应向甲方支付违约金500-3000元/人•次，若不及时纠正违章行为者将可能被逐出甲方工厂，重新接受甲方安全培训，并经考试合格后，方能重返工厂作业。


3.6.1入场作业前未进行作业前的风险分析就开始作业的；

3.6.2高风险作业未获得工作许可证后就开始作业的；

3.6.3没有严格执行能量隔离就开始作业的；

3.6.4存在坠落风险的高处作业不采取坠落防护措施的，如作业过程未系挂好全身式安全带；

3.6.5使用未经甲方安全验收合格的脚手架的；

3.6.6未经甲方授权，私自驾驶甲方车辆的；

3.6.7使用叉车、装载机等工程车辆载人的；

3.6.8随意破坏安全附件，打开已封闭的孔洞、随意破坏上锁箱等；

3.6.9工作结束后未按规定恢复安全附件的；

3.6.10有可能影响到其他人员的安全时未协调或取得同意的；

3.6.11 乙方管理人员违章指挥的；

3.6.12  30天内出现两次一般违章的；

3.6.13 其他违反甲方安全规定的严重违章行为。

3.7 乙方履行合同中违反本协议相关约定、发生事故的，承担以下违约责任：


3.7.1 乙方首先承担因事故造成的所有经济损失；

3.7.2发生轻微事故的，向甲方支付违约金1000-5000元/次；


3.7.3发生损失工作日（LTI）事故的，向甲方支付违约金5000-20000元/次；

3.7.4发生死亡事故的，向甲方支付违约金30000元/次以上。

3.7.5因乙方未尽到本协议约定的义务而发生安全事故导致乙方员工及分包商向甲方索赔，导致甲方损失，该损失应由乙方承担。


3.8 停工整顿

3.8.1 如乙方出现严重违章的行为、或多次违章纠正无效的、或没有按时完成甲方规定的安全整改、或作业现场存在重大安全隐患、或发生健康安全事故的情况等，甲方安全部门可强令其进行停工整顿，停工整顿期间造成的所有经济损失由乙方自行承担。

3.8.2 停工整顿由甲方安全部门签署停工整顿通知单，乙方无条件执行。


3.9 终止合同

对于多次出现违章，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，甲方有权提前终止主合同。


四．本协议作为主合同附件一同签订，并报送甲方安全部一份，签字盖章后生效与主合同有效期同步。

甲方：                                                  乙方：   


代表签字：                                              代表签字：


日期：                                                  日期：
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合同方安全资格预 审表.xls


合同方安全资格预审表.xls
资格预审表（运输服务类）

		合同方安全资格预审表（运输服务类）

		候选合同方单位名称：                                               拟投标项目名称：								合同形式：

		以下由运输商填写（证明材料请提供扫描或复印件）						以下由业主填写

		1		企业基本信息		信息或资料		权重		评分		备注

		1.1		单位名称				—		—

		1.2		单位地址				—		—

		1.3		单位法人及联系方式				—		—

		1.4		企业规模				—		—

				1.4.1 驾驶员人数（长期）				2

				1.4.2 车辆数量（自有）				2

		2		企业资质

		2.1		营业执照				否决项		—

		2.2		运输资质				否决项		—		但厂内倒运除外

		2.3		作业人员资质证件（多名驾驶员，请另用文字描述驾龄等以下信息）				—		—

				2.3.1 驾驶证				否决项		—

				2.3.2 驾龄				2

				2.3.3 同类车型驾龄				2

				2.6.4 防御性驾驶培训				3				外部培训得3分，内部得2分

		2.4		车辆交强险或商业保险证明				3				交强险属于否决项

		2.5		所有入场作业员工工伤保险或意外伤害险证明				否决项		—

		2.6		车况是否能满足服务项目？				5

		3		公司健康安全文化

		3.1		公司安全愿景和目标				1

		3.2		贵公司是否具有安全生产相关的证书，如安全生产标准化证书、ISO18001体系证书等				8				安标：国家8分，省级6分，地方4分；ISO18001：6分，均获得取最高分

		3.3		近三年贵公司健康安全绩效				—		—		发生死亡事故，一人次扣10分；发生损失工作日事故或重伤事故扣5分/人次；超过从总分中扣减。

				3.2.1 死亡事故人数				10

				3.2.2 损失工作日事故或重伤事故人数				5

		3.4		贵公司建立有哪些安全生产管理制度？				2

		3.5		贵公司是否有分包商？如何管理分包商（管理制度）？				1

		3.6		是否根据所要执行的作业提供合适的个人防护用品？				2

		3.7		所提供的个人防护用品是否符合法律要求？				2

		3.8		贵公司的员工是否已培训如何正确地使用、维护个人防护用品？				2

		3.9		贵公司是否开展了岗位培训来确保员工遵守流程安全地作业？				2

		3.10		贵公司为本次服务项目提供的运输车辆的安全装置是否齐全、有效？				5

		3.11		贵公司的每项作业是否进行了安全风险评估？如有提供最近评估的两份。				2

		3.12		贵公司对高风险任务是否有专门的安全评估流程？				2

		4		最近一年服务项目（优先列举华新）

		4.1		服务日期				—		—		1、严重违章一人次扣2分，最多扣6分。
2、服务期间健康安全评估结果为优良合同方的，从总分中加5分。

		4.2		服务单位				—		—

		4.3		服务项目				—		—

		4.4		服务单位联系人				—		—

		4.5		服务期间严重违章次数				6

		5		奖励或处罚

		5.1		是否获得过政府或服务业主颁发的安全奖励？				8				国家8分，地方6分，业主5分

		5.2		是否因安全违章或事故受到政府处罚？				10

		6		本次服务项目

		6.1		是否认同华新的核心价值观				否决项		—

		6.2		是否愿意遵守《健康安全协议》				否决项		—

		6.3		本次服务项目主要的健康安全风险分析简要分析及控制措施说明				5

		6.4		人员或车辆配置初步方案				5

		6.5		预设项目经理及其负责的项目、取得的安全业绩有哪些？				3

		总分						100分

		我申明以上信息完全真实可靠, 可供业主或其代表审核。

		经办人（签字）：                            联系电话：                             公司名称（盖章）：

						日期：

		以下内容仅供业主填写：

		基于以上检查结果该合同方，我们认为:

		□ 可以接受，同意进入“优良合同方资格名单“

		□ 可以接受，同意进入”合格合同方资格名单”

		□ 有条件地接受，整改合格后进入”基本合格合同方资格名单“

		需要改进的方面：                                                                                                                            D

		□ 不具备合同方资格。（不合格主要原因：                                                                                       ）

				参加资格预审小组成员签字：

				预审时间：





资格预审表（生产服务类）

		合同方安全资格预审表（生产服务类）

		候选合同方单位名称：                                               拟投标项目名称：								合同形式：

		以下由合同方填写（证明材料请提供扫描或复印件）						以下由业主填写

		1		企业基本信息		信息和资料		权重		评分		备注

		1.1		单位名称				—		—

		1.2		单位地址				—		—

		1.3		单位法人及联系方式				—		—

		1.4		企业规模				—		—

		2		企业资质		信息和资料

		2.5		营业执照经营范围是否符合本次服务合同要求？				否决项

		2.6		安全生产许可证（高危作业应提供）				否决项

		2.7		所有入场作业人员的资质证件（根据具体服务内容）				否决项

		2.8		所有入场作业员工工伤保险或意外伤害险证明				否决项

		3		公司健康安全文化

		3.1		公司安全愿景和目标				1

		3.2		贵公司是否具有安全生产相关的证书，如安全生产标准化证书、ISO18001体系证书等				8				安标：国家8分，省级6分，地方4分；ISO18001：6分，均获得取最高分

		3.3		近三年贵公司健康安全绩效				—		—		发生死亡事故，一人次扣10分；发生损失工作日事故或重伤事故扣5分/人次；超过从总分中扣减。

				3.3.1 死亡事故人数				10

				3.3.2 损失工作日事故或重伤事故人数				5

		3.4		职业健康				—		—

				3.4.1 公司员工是否进行入职体检？				2

				3.4.2 公司员工是否进行在岗体检？				3

				3.4.3 公司员工是否进行离岗体检？				2

		3.5		贵公司建立有哪些安全生产管理制度？				3

		3.6		贵公司是否有分包商？如何管理分包商（管理制度）？				3

		3.7		是否根据所要执行的作业提供合适的个人防护用品？				5

		3.8		所提供的个人防护用品是否符合法律要求？				3

		3.9		贵公司的员工是否已培训如何正确地使用、维护个人防护用品？				3

		3.10		贵公司是否开展了岗位培训来确保员工遵守流程安全地作业？				5

		3.11		贵公司是否开展了设备和工具的使用培训？				4

		3.12		贵公司的每项作业是否进行了安全风险评估？如有提供最近评估的两份。				3

		3.13		贵公司对高风险任务是否有专门的安全评估流程？				3

		4		最近一年服务项目（优先列举华新）

		4.1		服务日期				—		—		1、严重违章一人次扣2分，最多扣6分。
2、服务期间健康安全评估结果为优良合同方的，从总分中加5分。

		4.2		服务单位				—		—

		4.3		服务项目				—		—

		4.4		服务单位联系人				—		—

		4.5		服务期间严重违章次数				6

		4.6		服务期间健康安全业绩评估结果被业主评为优良合同方				—

		5		奖励或处罚

		5.1		是否获得过政府或服务业主颁发的安全奖励？				8				国家8分，地方6分，业主5分

		5.2		是否因安全违章或事故受到政府处罚？				10

		6		本次服务项目

		6.1		是否认同华新的核心价值观				否决项		—

		6.2		是否愿意遵守《健康安全协议》				否决项		—

		6.3		本次服务项目主要的健康安全风险分析简要分析及控制措施说明				10

		6.4		预设项目经理及其负责的项目、取得的安全业绩有哪些？				3

		7		施工现场评审

		7.1		是否愿意接受施工工地现场考察？				—				如需到施工现场评审，此表评分占50%，现场评审表评分占50%。

		7.2		考察现场地址：				—

				总分				100分

		我申明以上信息完全真实可靠, 可供业主或其代表审核。

		经办人（签字）：                            联系电话：                             公司名称（盖章）：

						日期：

		以下内容仅供业主填写：

		基于以上检查结果该合同方，我们认为:

		□ 可以接受，同意进入“优良合同方资格名单“

		□ 可以接受，同意进入”合格合同方资格名单”

		□ 有条件地接受，整改合格后进入”基本合格合同方资格名单“

		需要改进的方面：                                                                                                                            D

		□ 不具备合同方资格。（不合格主要原因：                                                                                       ）

				参加资格预审小组成员签字：

				预审时间：





资格预审（现场评审表）

		合同方安全预审现场评审表（现场评审适用）

		候选合同方单位名称：                                               拟投标项目名称：								合同形式：

		序号		预审要素		评审标准		权重		评分		备注

		1		公司概况

		1.1		经验		完成过华新类似项目，且安全业绩良好。		5

		1.2		意识		管理层认可华新安全价值观，对违章零容忍。		10

		2		组织程序和记录

		2.1		沟通交流		每天召开班前会以及适时召开施工前会议，交流危害分析与控制、施工方案、分工职责等；定期项目安全会议；并通过展板向所有人展示。		10

		2.2		文件记录		各种制度程序、培训记录等相关的管理记录完整且妥善保存。		5

		3		作业现场情况

		3.1		文明施工		现场封闭管理、凭卡出入、道路硬化通畅、标识清楚、材料机具分区整齐摆放、厕所清洁、吸烟区设置合理等		10

		3.2		人员PPE		安全帽、安全眼镜、反光服、安全鞋、全身安全带、车用安全带、面屏等符合要求并正确使用		10

		3.3		脚手架搭设		有施工方案，钢管扣件、立杆基础、步距、跨距、连墙件、剪刀撑、脚手板、护栏、上下通道等符合要求，有检验验收制度		5

		3.4		基坑支护		有施工方案，临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、开挖、基坑支护变形监测等符合要求		5

		3.5		临边洞口		有硬隔离措施，安全标志、安全距离、盖板强度、人行通道和防护棚等符合要求		5

		3.6		施工用电		接地与接零、配电箱、开关箱、现场照明、绝缘、安全电压、手持电动工具、电线架设等符合要求		5

		3.7		起重吊装		有吊装方案，起重机械、钢丝绳、吊点、地耐力及吊装能力等符合要求		5

		3.8		施工器具		圆盘锯、钢筋机械、电焊机、气瓶、搅拌机等施工机具符合要求		5

		3.9		移动设备		现场移动设备基本安全设施配置齐全，卸货、装货安全措施得当有效，遵守现场道路安全规定，包括一人一车制度等		5

		3.10		高风险作业管控		从事高处作业、有限空间作业人员年龄、身体状况有明确要求；现场人员了解高风险作业防护措施，开展风险评估与分析，高风险作业得到工作许可，风险控制措施（如平台、脚手架、吊装设备、安全电压、能量隔离、有限空间控制等）符合行业基本要求，关键PPE使用得当，佩戴正确。		10

		3.11		安全操作		作业人员遵守安全操作程序，没有违反安全规定的行为，作业人员具备相应作业资质。		5

				总分				100

		评分说明：如果该服务项目对应评审表没有合适评分项，则该项不计分，则总分=所有评分之和/除不计分项外的总权重分ⅹ100分。示例：如某项目不适用于3.4条，则总分为95分，假设其他项总评分为88分，则该合同方现场评审总分为：88/95ⅹ100分=92.6分

		以下内容由预评审小组填写：

		本次预评审调查问卷得分        分+现场评审得分        分，折算总分为          分（各占50%）。

		基于以上检查结果该合同方，我们认为:

		□ 可以接受，同意进入”优良合同方资格名单”

		□ 可以接受，同意进入”合格合同方资格名单”

		□ 有条件地接受，整改合格后进入”基本合格合同方资格名单“

		需要改进的方面：                                                                                                                            D

		□ 不具备合同方资格。（不合格主要原因：                                                                                      ）

				参加资格预审小组成员签字：				预审时间：
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勘探到访回执单.docx
勘探到访回执单

		项目名称

		



		到访时间

		



		勘探供应商名称

		



		勘探人员姓名

		职   位
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竞买操作手册-供应商.docx
1.1.1 [bookmark: _Toc32472]登陆供应商平台
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· 登录华新水泥网站主页，点击进入系统 在地址栏输入htttp：

//biz.huaxincem.com/bid/home. do

· 进入系统,点击登陆按钮打开登陆界面；



		[image: ]

		

· 输入账户名称，密码，验证码信息，点击登陆；
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1.1.2 [bookmark: _Toc28918]查找竞买项目
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· 登陆成功后，在首页上方导航栏点击“竞买竞卖”导航，切换到竞买竞卖页面，进入竞买项目有三个入口；

· 入口一：最新竞买/竞拍公告列表，可查看到最新竞买项目，点击目前状态的按钮，可进入到项目详情页面；

· 入口二：点击查看是有竞拍公告，进入到竞拍公告列表页，点击标题可进入到项目详情页面；（在列表页支持标题名称与状态的条件去查询个人需要的数据信息）

· 入口三：通过消息中心-我的消息-查看更多消息进入到消息列表，点击标题名称可进入到项目详情页面；（此入口需要项目发起方在发起竞买项目时添加了通知供应商才可接收到）
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· 通过入口找到相应的项目，进入到竞买项目详情页面，在该页面可查看到竞拍项目明细信息，也支持报名、进入报价大厅等操作；











1.1.3 [bookmark: _Toc126]竞买项目报名
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		· 进入到竞买详情页面时，点击我要竞拍即可进入到报名页面；（注意，此按钮仅在竞拍未结束时才会显示）
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		· 点击我要竞拍后，会进入到报名申请页面，进入页面时需要认真阅读竞拍条款，点击同意条款后才可进行报名；

· 同意条款后，会根据您是否符合此次竞拍物料资质给您不同的提示；
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		· 不符合物料资质时，无法进行报名，需要在用户中心→物料信息中维护相应的信息，等后台审核成功后才可以进行报名；
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		· 符合物料资质时允许报名申请，报名申请时可根据需求上传相应的附件，点击申请即报名完成；

· 申请成功后，页面会变为状态反馈页面，会有以下情况：

（1） 若报名失败，则可继续申请；

（2） 若报名成功，则可等待竞拍开始时间进入报价大厅；

· 报名成功后，会自动推送消息到信消息中心内，可在消息中心进入到项目详情页面，点击我要竞拍进入报价大厅入口页。









1.1.4 [bookmark: _Toc22323]竞买项目-在线竞价

		[image: ][image: ]

		· 报名成功后，会自动推送消息到信消息中心内，可在消息中心进入到项目详情页面，点击我要竞拍进入报价大厅入口页。

· 也可在竞买列表找到竞买项目，进入到详情页面，点击我要竞拍进入报价大厅入口页。
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		· 进入到报价大厅后，可根据此次竞买项目的规则，查看到竞价时间、报价情况等信息，且不同阶段可进行不同操作；

· 试竞价阶段：此阶段可尝试报价、调整税率、调整警戒值操作，此阶段的报价数据与报价次数不会记录在正式竞价信息内（主要是给供应商熟悉系统的过程），在试竞价快结束的10秒前，会弹窗提示供应商确认此次报价税率，等到试竞价结束后就无法更改税率了；

· 竞价中阶段：此时可进行正常报价，输入想要提交的金额，点击“提交报价”按钮，完成报价，提交时需要注意以下几点：

（1） 提交报价的金额不可大于起拍价与当前最低价；

（2） 提交报价的金额区间不可低于最小调整额度；

（3） 提交报价的金额不可低于警戒值，警戒值可根据自己需求更改，用于辅助作用；

· 超时竞价阶段：可继续提交报价，等超时竞价阶段结束后，系统会根据最后报价情况给您不同的反馈；



		[image: ]

		· 若中标失败，系统会自动提示反馈“未中标”的信息；



		[image: ]

		· 若中标成功，会自动推送确认报价单，填写报价单后点击确认，成功应标；
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